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龙岩市上杭县涉灾能力建设项目报价单
	1.龙岩市上杭县水质自动监测站修复项目

	序号
	内容
	采购要求
	报价（万元）

	1
	李家坪水站
	1、站房建筑面积约为187m3,2024年“6·16”洪水中站房被整体淹没，现需对建筑及其配套设施进行修复，站房修复的具体工作需报价者现场实地查看过后进行确认；
2、取水系统重建，需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915 2017）所规定的技术要求；
3、站房的自来水供给；
4、取水系统加固设施的安装。
	

	2
	旧县河口水站
	1、取水系统重建，需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915 2017）所规定的技术要求；
2、取水系统加固设施的安装；
3、自动监测设备为期三年的运维工作，需满足《福建省地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》的要求。
	

	3
	蓝溪大桥水站
	1、站房建筑面积约为100m3,2024年“6·16”洪水中站房被整体淹没，现需对建筑及其配套设施进行修复，站房修复的具体工作需报价者现场实地查看过后进行确认，修复工作完成后需提供站房的房屋安全检测合格报告；
2、在线自动监测设备采购，参数包括pH值、电导率、水温、溶解氧、浊度、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮等共9项，需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915 2017）所规定的技术要求；
3、取水系统重建，需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915 2017）所规定的技术要求；
4、取水系统加固设施的安装；
5、自动监测设备为期三年的运维工作，需满足《福建省地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》的要求。
	

	4
	军联村古桥微型站
	1、高锰酸盐指数自动分析仪、氨氮自动分析仪、总磷自动分析仪、一体化微型水站站房、配水单元、预处理单元、留样单元、控制与数据采集传输单元、辅助单元（含防雷防火防盗单元）、监控设备各一套；
2、为期三年的运行维护服务，需满足《福建省地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》的要求，提供数据调阅平台。
	

	龙岩市上杭县水质自动监测站修复项目总价（万元）
	

	2.龙岩市上杭环境监测站实验室监测能力提升建设项目

	序号
	内容
	数量
	采购要求
	单价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	1台
	样品位数30位以上
	
	

	2
	全自动化学需氧量分析仪
	1台
	重铬酸盐法，样品位数30位以上
	
	

	3
	全自动总磷分析仪
	1台
	可分析总磷、总氮，总磷为钼酸铵分光光度法，总氮为碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，样品位数30位以上
	
	

	4
	全自动红外测油仪
	1台
	样品位数10-20位
	
	

	5
	便携式氟化物测定仪
	1台
	可检测氟化物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等
	
	

	6
	多通道气体配气仪及烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（β法）
	1套
	2通道配气仪一台，烟尘测试仪一台(含5个传感器，低浓度烟枪)，烟尘颗粒物直读枪一台，硫酸雾氯化氢枪1把，多功能湿度工况枪1把
	
	

	7
	设备传感器
	6套
	传感器含SO2、NO、NO2、O2、CO检测因子
	
	

	8
	无人机及
采样器
	1台
	用于环境水质、气采样的无人机
	
	

	9
	标准物质及
标气（按需提供）
	1批
	1.二氧化硫标气，8L，5瓶
2.氮氧化物标气，8L，5瓶
3.一氧化碳标气，8L，3瓶
4.高纯氦气，大瓶，1瓶
5.苯系物标准标气（8种），8L，3瓶
6.甲烷标气，8L，5瓶
7.重金属混标溶液（7-9种），100ml，5瓶
8.重金属混标溶液（4种），100ml，2瓶
9.重金属单标溶液，50ml，15瓶
10.氟化物、氯化物、硝酸根、硫酸根混标溶液，50ml，5瓶
11.粪大肠菌群/总大肠菌群（酶底物法）、细菌总数质控样，20支
12.水中挥发性有机物质控样品（苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳），10支
13.包括但不限于pH、电导率、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、挥发酚、砷、汞、硒、总铬、六价铬、阴离子表面活性剂、铜、铅、锌、镉、铁、锰等标准样品，2400支
	
	

	龙岩市上杭环境监测站实验室监测能力提升建设项目总价（万元）
	

	龙岩市上杭县涉灾能力建设项目总价（万元）
	

	报价单位：

报价时间：




