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上杭县生活垃圾焚烧发电项目及周边区域
环境空气质量监测方案
（一）固体废物
	类别
	项目
	监测频次

	固体废物
	焚烧炉渣灼减率
	1次/季度


（二）废气
1.生活垃圾焚烧发电项目污染源在线监控设施比对监测
	序号
	比对监测项目
	监测频次

	1
	颗粒物
	1次/季度

	2
	NOX
	

	3
	SO2
	

	4
	HCl
	

	5
	CO
	

	6
	温度
	

	7
	压力
	

	8
	流速或流量
	

	9
	湿度
	

	10
	含氧量
	


2.生活垃圾无害化处理场生态修复工程（生活垃圾填埋场开挖、筛分项目）异味监测
	序号
	排放口
	监测项目
	平均时间
	监测频次

	1
	筛分废气排放口
	颗粒物
	1h平均
	1次/月

	2
	
	臭气浓度
	一次浓度值
	

	3
	
	H2S
	一次浓度值
	

	4
	
	NH3
	一次浓度值
	

	5
	厂界无组织
	颗粒物
	小时浓度值
	1次/月

	6
	
	H2S
	一次浓度值
	

	7
	
	NH3
	一次浓度值
	

	8
	
	臭气浓度
	一次浓度值
	


3.生活垃圾焚烧发电项目污染源
	序号
	排放口
	监测项目
	平均时间
	监测频次

	1
	焚烧炉排放口
	颗粒物
	1h平均
	1次/季度

	2
	
	NOX
	1h平均
	

	3
	
	SO2
	1h平均
	

	4
	
	HCl
	1h平均
	

	5
	
	CO
	1h平均
	

	6
	
	汞及其化合物
	测定均值
	

	7
	
	镉、铊及其化合物
	测定均值
	

	8
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物
	测定均值
	

	9
	
	氨
	一次浓度值
	

	10
	
	臭气浓度
	一次浓度值
	

	11
	
	二噁英类
	测定均值
	1次/季度

	12
	垃圾库事
故排放口
	臭气浓度
	一次浓度值
	视情开展

	13
	
	H2S
	一次浓度值
	

	14
	
	NH3
	一次浓度值
	

	15
	餐厨垃圾排放口
	臭气浓度
	一次浓度值
	1次/月

	16
	
	H2S
	一次浓度值
	

	17
	
	NH3
	一次浓度值
	

	18
	厂界无组织
	颗粒物
	小时浓度值
	1次/月

	19
	
	H2S
	一次浓度值
	

	20
	
	NH3
	一次浓度值
	

	21
	
	臭气浓度
	一次浓度值
	


备注：生活垃圾焚烧发电项目焚烧炉共有2台，其中第2台焚烧炉按监测2次计算；另计划按总价增加5%的费用用于临时性监测。 
（三）环境空气质量监测
	序号
	监测项目
	平均时间
	监测点位及频次

	1
	SO2
	24h平均
	1.监测点位：黄竹小学、604台、杭鑫汇景
2.1次/季度，与污染源监测同步开展2d监测

	
	
	1h平均
	

	2
	NO2
	24h平均
	

	
	
	1h平均
	

	3
	CO
	24h平均
	

	
	
	1h平均
	

	4
	O3
	日最大8h平均
	

	
	
	1h平均
	

	5
	PM10
	24h平均
	

	6
	PM2.5
	24h平均
	

	7
	TSP
	24h平均
	

	8
	NOx
	24h平均
	

	
	
	1h平均
	

	9
	Pb
	一次浓度换算
	

	10
	苯并〔a〕芘
	24h平均
	

	11
	Cd
	一次浓度换算
	

	12
	Hg
	一次浓度换算
	

	13
	As
	一次浓度换算
	

	14
	Cr（Ⅵ）
	一次浓度换算
	

	15
	NH3
	1h平均
	

	16
	H2S
	1h平均
	

	17
	HCl
	24h平均
	

	
	
	1h平均
	

	18
	臭气浓度
	一次浓度值
	

	19
	二噁英类
	测定均值
	




