附件2
蛟洋新材料产业园周边环境空气质量监测方案
	环境空气质量监测

	序号
	监测项目
	平均时间
	监测频次

	1
	SO2
	日均值
	小和村、回品茶庄、消防站楼顶、梅坝新村、新坪埔村村部、福杭新业西北侧（6个点位）：日均值：7天/月；
小时值：每天5:00、10:00、15:00、20:00），连续监测3天/月

	
	
	小时值
	

	2
	NO2
	日均值
	

	
	
	小时值
	

	3
	CO
	日均值
	

	
	
	小时值
	

	4
	氟化物
	日均值
	

	
	
	小时值
	

	5
	铅
	日均值
	

	6
	砷
	日均值
	

	7
	汞
	日均值
	

	8
	氨
	小时值
	

	9
	硫化氢
	小时值
	

	10
	氯化氢
	日均值
	

	
	
	小时值
	

	11
	硫酸雾
	日均值
	

	
	
	小时值
	

	12
	总挥发性有机物（TVOC）
	8小时均值
	小和村、回品茶庄、消防站楼顶、梅坝新村、新坪埔村村部、福杭新业西北侧（6个点位）：每天10：00开始，7天/月

	13
	氯气
	日均值
	小和村、回品茶庄、福杭新业西北侧（3个点位）日均值：7天/月；
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