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	单位消防安全自查登记表

	单位名称（盖章）：
	消防责任人（签字）：

	单位名称
	
	场所类型
	

	单位地址
	
	建筑面积（㎡）
	

	消防责任人
	
	联系电话
	

	隐患类别
	隐患位置
（如：所在建筑名称及具体位置等）
	隐患的具体情况
（整改情况）
	隐患数
	已整改数

	检查重点
	自查重点
	
	
	
	

	违法违规施工作业和生产经营
	未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实安全措施冒险作业
	
	
	
	

	
	违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施
	
	
	
	

	
	动火作业未安排专门人员进行现场安全管理
	
	
	
	

	
	施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行
	
	
	
	

	
	设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施
	
	
	
	

	安全疏散条件不足
	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道
	
	
	
	

	
	安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够
	
	
	
	

	
	应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏
	
	
	
	

	
	未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能
	
	
	
	

	
	多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理
	
	
	
	

	
	违规在安全出口和疏散通道上停放电动自行车
	
	
	
	

	违规设置防盗网和广告牌
	人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物
	
	
	
	

	
	人员密集场所户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全
	
	
	
	

	易燃可燃保温材料和装饰装修
	人员密集场所室内保温材料燃烧性能不符合要求
	
	
	
	

	
	违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植，进行装饰装修
	
	
	
	

	
	违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑
	
	
	
	

	
	混合生产经营场所违规储存、使用易燃易爆危险品
	
	
	
	

	
	电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上
	
	
	
	

	“三合一”
“多合一”问题
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内或未与居住场所保持安全距离
	
	
	
	

	
	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（XF703-2007）
	
	
	
	




