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项目基本情况

基本情况

	项目名称
	龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站

	建设单位
	龙岩永杭高速公路有限责任公司

	建设地点
	福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000

	建设依据
	闽发改备[2020]040199号
	主管部门
	上杭县发展和改革局

	建设性质
	新建
	行业代码
	F5265机动车燃油零售

	建设规模
	加油站占地面积2777m2，建筑面积361m2，主要建设站房166m2，加油棚195m2；新建3座加油岛、3台加油机（3台4枪）；新建1个40m3柴油罐、3个40m3汽油罐，油罐总容积140m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积）
	总 规 模
	年零售汽油1000吨、柴油500吨

	总 投 资
	430万
	环保投资
	37万元

	主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗

	名  称
	现状年用量
	年增用量
	年总用量

	水（吨）
	0
	2869
	2869

	电(kwh/年)
	0
	5万
	5万

	其他
	/
	/
	/


项目由来

龙岩永杭高速公路有限责任公司拟建设的龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站项目，选址于福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000处，用地属于海西高速公路网古武线永定至上杭段工程高速公路用地。海西高速公路网古武线永定至上杭段工程是海峡西岸经济区高速公路网的重要组成部分，项目起点与已通车的莆永高速公路采用喇叭型枢纽互对接，终点与永武高速公路采用 T型枢纽互通 连接，是龙岩市高速公路网的重要构成部分，全长56.281km，该工程已于2015年9月获得龙岩市环境保护局关于该工程的批复：龙环评[2015]038号文件；由于该项目发生重大变更，于2020年月3日取得了该项目变更环境影响报告书的批复：龙环审[2020]78号文件，详见附件3。
本项目属新建工程，项目总用地面积2777m2，建筑面积361m2，主要经营汽油、柴油零售，不进行洗车、汽车美容等业务，配置储油能力为3个40m3汽油罐及1个40m3的柴油罐，设3个加油岛及3台加油机，柴油罐容积折半计入油罐总容积，油罐总容积为140m3，属二级加油站。项目拟于2020年7月份开工建设，2020年11月投产，总工期5个月。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“四十社会事业与服务业—124、加油、加气站(本项目为加油站)”需编制环境影响报告表。建设单位于2020年6月15日委托深圳华津时代源之圆环保科技有限公司编制本项目环境影响报告表（见附件1），以供建设单位上报环保主管部门审批。

环境概况

地理位置

上杭县（古属汀州府上杭县）中国福建省龙岩市辖县，北接长汀县、连城县，南界永定区和广东省蕉岭县，东临新罗区，西与武平县接壤。地理坐标：北纬24°46′~25°28′，东经116°16′~116°57′。地处汀江中游，地势从东北向西南倾斜。205、319国道纵贯境内。上杭县素有“建筑之乡”、“诗画之乡”、“山歌之乡”的美誉。

庐丰畲族乡居汀江左岸， 位于上杭县东南部县城郊区， 地处北纬24°54′-25°11′，东经116°28′-116°35′，境域东西宽13.25 公里，南北长17.25公里，总面积124 平方公里，其中丘陵山地19.8 万亩、耕地2.5 万亩、山林面积14.8万亩。地势北高南低，海拔175-310 米，境内高峰达777.7 米。境内交通发达，乡村大道纵横交错，杭永公路、杭岩公路纵贯全境，乡政府所在地距上杭县城16 公里，距龙岩市区78 公里。

项目选址于福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000，项目北侧为上杭庐丰畲乡服务区南区服务楼，西侧和南侧为山坡林地，东侧紧邻永杭高速公路，离本项目最近的敏感目标为东北侧275m处上杭县庐丰镇下迳村。

项目地理位置见附图1，项目周边环境示意图见附图2。

自然环境概况

地形地貌及地质

上杭县境内群山绵延，丘陵起伏，河流交错，山脉以旧县河-汀江为界，分东西两侧。地势从东北向西南倾斜。全县地貌属高丘低山类型，以高丘为主的地貌，千米以上山峰有113座。步云乡桂和村的狗子脑海拔1811m，为闽西南最高峰，地势最低处为稔田镇黄屋背，海拔仅140m。稔田镇全镇呈低纬度低海拔，平均海拔175米。

气象特征

上杭县属亚热带季风气候区，温湿多雨，年平均气温19.9℃，极端最低气温-4.8℃，极端最高气温39.3℃。该地区多年平均降雨量1604.1mm，最大连续降雨量2502.1mm，最小年降水量1048.4mm(1991)。最长连续降雨天数31天(1975年4月30日~1975年5月30日)，总降水量440.3mm，最大日降水量变242mm(1983年6月16日)。受季风影响，风向的季节性转换明显，冬季多为西北风，夏季以东南风为主，全年以静风出现频率为最多，西北风次之，东南风居三，风速一般1.2~2.5m/s，年平均2.2m/s，一月平均风速最大，达2.8m/s，八月平均风速最小，为1.7m/s。
水文特征

①地表水

杭境内有汀江、九龙江、梅江水系。项目所在流域属汀江流域，汀江发源于南武夷山东南侧的宁化县治平乡境内木马山北坡，在长汀县庵杰乡大屋村入境，先后流经长汀、武平、上杭、永定4县，在永定县峰市乡出境进入广东省，至大埔县三河坝与梅江汇合后称韩江。汀江河道长度为285km，坡降为1.5‰。项目所在区域的河流是在上杭境内汀江，流域面积2715km2，占全县流域面积的95%，境内主河道全长 112km，集水面积1091km2（不包括旧县河、黄潭河），历年平均水温20.5℃。汀江干流观音桥站、上杭站1842年洪水洪峰流量分别为1680m3/s和9080m3/s，重现期为 160年，据上杭县水文站统计，汀江年平均流量为188m3/s，多年平均最大流量307m3 /s，径流水深1003.4mm，年均输沙量87.7×104t。上杭水文站处面积5808km2，多年平均径流量57.51×108m3，P=10%流量81×108m3，P=50%流量56×108m3，P=90%流量37×108m3。年平均流量182.4m3/s，不同保证率年平均流量分别为256.8m3/s（P=10%）、177.5m3/s（P=50%）、117.3m3/s（P=90%）。项目东侧距离约498m为汀江，汀江水量较大，水流湍急，受上游支流地表水及大气降水补给，向下游排泄，水量受季节影响大，暴涨暴落，暴雨季节水量骤涨，易形成洪水泛滥区。线路段内跨越莲花池，主要是农业灌溉用水，受季节性降雨影响较大。

项目区域水环境境属于汀江，李家坪渡口至棉花滩水库；水体主要功能为渔业用水、农业用水，水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域。

②地下水

上杭盆地地下水有3个含水类型：松散岩孔隙水、石灰岩溶洞水、基岩裂隙水。地下水水质类型以HCO3-Ca型为主，矿化度低为特征，储量比较丰富。

盆地内地下水埋藏的特点如下：

裸露区：出露面积约占灰岩分布的3%。岩溶发育多溶洞，是直接接受大气降水补给地段，污染物易渗入。

覆盖区：分布于盆地中部河流两侧的河谷平原及山前台地冲积Ⅱ、Ⅲ级阶地地区，约占灰岩面积的30～40％，其上部直接覆盖有几米至几十米，局部百余米的第四系松散堆积物，局部地段与地表水有一定的水力联系。因此，本区域中的河谷平原及Ⅰ级阶地地段，污染物易于渗入、迁移；第四系覆盖层厚度大的地段对污染物的迁移起一定的阻隔作用，岩溶水不易直接受污染。

埋藏区：分布于盆地四周丘陵地区及盆地中部，局部分布于台地、河谷平原地区，约占灰岩面积的50%，岩溶水具有高承压水的性质。

上杭县的地下水总储量为3.39亿m³，其中丰水年4.33亿m³，平水年3亿m³，偏枯年2.88亿m³，枯水年2.35亿m³，人均占有地下水778m³；耕地亩均占有884m³，山间盆地水文地质区209.0219万m³/a。地下水以河道排泄为主，潜水蒸发量和地下潜流量相对较小，最大出流量模数为0.018秒m³/km，出流量滞后时间为15天，年平均基流量266mm，其中汛期占58.1%，枯水季节占41.9%，水源补给系数0.18，降水下渗补给系数0.16。

项目场地所在区域水文地质为中生界侏罗系上统，水文地质特征为，洪积层上部粘土、砂质粘土，下部含泥质砂砾卵石，含孔隙潜水，富水性极差，井孔涌水量＜10吨/日，矿化度大多数＜0.1克/升，属HCO3-Ca型水，水质良好。

动植物与生物多样性

上杭县境内成土母岩以岩浆岩为主，砂质岩和泥岩次之。岩浆岩又以花岗岩为主，闪长岩次之。丘陵山地自然土壤多为残积母质；耕地土壤则以坡积、洪质和冲积母质为主，尤以河流两侧及山间盆地多以坡积、冲积母质。

上杭县是中国南方集体林区48个重点县之一，素有“八山一水一分田”之称。全县土地总面积27.74万平方米，林业用地面积22.3万平方米，占土地总面积80.2%。复杂的地貌使该区的植被群落具有结构复杂，种类繁多的特点。境内植物资源丰富，群落复杂。已查明有管束植物184科734属1628种。列为国家重点保护野生植物有25种，如南方红豆杉、福建柏、长苞铁杉等。在野生动物方面，全县陆生脊椎动物30目78科362种。其中：两栖类2目8科29种；爬行类3目10科40属69种；鸟类17目40科198种；兽类8目20科66种；各类种数分别占全省种数的65.9%、60%、36.5%和60%，综合占全省812种的44.6%，是野生动物资源较为丰富的县份之一。
通过现场察看，本项目周边均为山林地，主要树木种类为马尾松、杉木、桉树等，地表层主要为五节芒、针茅、山苍子等灌丛和草本植物，以及少量木荷、南酸枣、米槠等乔木，未发现珍稀保护植物。由于永杭高速公路建设影响，现场已无大型动物出没。常见的动物主要有：飞禽类的麻雀、家燕为主，偶见喜鹊及杜鹃等，爬行类的蛇、蜥蜴，两栖类的青蛙、蟾蜍等。

矿产资源

上杭县是福建省为数不多的有色和贵金属重要矿产地，资源相对丰富、矿种较齐全，远景储量较大。目前已发现有金、铜、铀、稀土、钼、铁、锰、铅锌、石灰石、白云岩、矿泉水和地热等43个矿种。通过基础地质调查发现有矿床（点）355处矿产地，其中金属矿床（点）122处（大型矿床2处、中型4处、小型5处、矿点50处、矿化点61处），非金属矿床（点）225处（中型矿床1处、小型3处、矿点205处、矿化点16处），能源矿产8处，已初步探明资源储量的矿床（点）53处，潜在经济价值数百亿元。

区内已发现矿床、矿（化）点234处，矿种有42种，目前查明矿产资源量的有铜、金、铀、石灰石、钼、铁、锰、萤石、稀土、大理岩、冶金用石英、砖瓦粘土、建筑用石等13种。从查明的矿产资源量看，铜、金、铀、石灰岩、砖瓦粘土、建筑用石为县内主要优势矿种。

评价适用标准

环境功能区划及环境质量标准

（1）水环境

项目区域水环境属于汀江，李家坪渡口至棉花滩水库；水体主要功能为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

（2）大气环境

根据大气环境功能区划的要求，项目所在区域大气环境功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

（3）声环境

项目西侧紧邻永杭高速公路，项目西侧临永杭高速公路区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其他侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
污染排放标准

（1）废水

运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，依托永杭高速公路上杭庐丰畲乡服务区南区污水处理站经处理达标后直接排入汀江。

（2）废气

运营期废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中4.3.4规定的处理装置的油气（非甲烷总烃）排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度不低于4m；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值（周界外浓度≤4mg/m3）；厂区内有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。
（3）噪声

运营期项目西侧紧邻永杭高速公路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准，其他侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的表1中2类标准。

（4）固废

项目运营期产生的固废主要为场地清洗废水和初期雨水隔油沉淀池清理的含油污泥、清罐产生的废油、油渣及生活垃圾。其中含油污泥、废油、油渣属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关规定；员工生活垃圾等一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的标准。

项目评价标准详见表2.3-1。

表2.3-1  本项目评价标准一览表

	类别
	标准名称
	类别
	标准限值
	评价

对象

	
	
	
	参数名称
	浓度限值
	

	质量标准
	地表水环境
	GB3838-2002

《地表水环境质量标准》
	Ⅲ类
	pH(无量纲)
	6～9
	汀江

	
	
	
	
	高锰酸盐指数(CODMn)
	≤6mg/L
	

	
	
	
	
	生化需氧量(BOD5)
	≤4mg/L
	

	
	
	
	
	总磷
	≤0.2mg/L
	

	
	
	
	
	氨氮(NH3-N)
	≤1.0mg/L
	

	
	环境空气
	GB3095-2012

《环境空气质量标准》及其修改单
	二级
	二氧化硫(SO2)
	24小时平均150μg/m3
	评价区域内环境空气

	
	
	
	
	
	1小时平均500μg/m3
	

	
	
	
	
	二氧化氮(NO2)
	24小时平均80μg/m3
	

	
	
	
	
	
	1小时平均200μg/m3
	

	
	
	
	
	颗粒物（粒径≤10μm）
	年平均70μg/m3
	

	
	
	
	
	
	24小时平均150μg/m3
	

	
	噪声
	GB3096-2008

《声环境质量标准》
	4a类
	等效连续A声级Leq
	≤70dB(A)（昼间）

≤55dB(A)（夜间）
	西侧35
[image: image40.jpg]


5m区域声环境

	
	
	
	2类
	
	≤60dB(A)（昼间）

≤50dB(A)（夜间）
	其他侧声环境

	排

放

标

准
	废水
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
	表4一级
	pH
	6～9
	废水

	
	
	
	
	CODCr
	100mg/L
	

	
	
	
	
	BOD5
	20mg/L
	

	
	
	
	
	悬浮物（SS）
	70mg/L
	

	
	
	
	
	石油类
	5mg/L
	

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	15mg/L
	

	
	
	
	
	总氮
	45mg/L
	

	
	
	
	
	总磷
	0.5mg/L
	

	
	废气
	GB16297-1996

《大气污染物综合排放标准》
	表2无组织排放监控浓度限值
	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点：4.0mg/m3
	油气

	
	
	《加油站大气污染物排放标准》（20952-2007）
	4.3.4规定
	油气

（非甲烷总烃）
	处理装置的油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度不低于4m
	油气

	
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	表A.1厂区内VOCS无组织排放限值
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值：10mg/m3监控点处任意一次浓度值：30mg/m3
	厂区内VOCS

	
	噪声
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	表1的4类
	等效连续A声级Leq
	≤70dB(A)（昼间）

≤55dB(A)（夜间）
	东侧
声环境

	
	
	
	表1的2类
	
	≤60dB(A)（昼间）

≤50dB(A)（夜间）
	其他侧

声环境

	
	固废
	GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单
	相关规定
	——
	——
	运营期危险废物

	
	
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单
	相关规定
	——
	——
	生活垃圾等一般固废


环境质量现状

水环境现状

根据上杭县人民政府网站公布的信息《上杭县2019年1-11月水、气环境质量状况》，1-11月份国、省、市控断面Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%。其中汀江流域国控李家坪大 桥断面 1-9 月份水质类别除 3 月、6 月为Ⅲ类外其余均为Ⅱ类（10 月、11 月国家采测分 离数据还未收到，根据上杭环境监测站监测数据，10 月、11 月水质类别均为Ⅱ类）； 省控水西大桥断面1-11月份逢单月水质类别均为Ⅱ类；省控涧头自动站断面1-11月份逢单月水质类别分别为Ⅲ类、Ⅲ类、Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅱ类；省控南蛇渡断面1-11月份逢单月水质类别分别为Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅱ类、Ⅱ类、Ⅱ类；市控清陵塔、城头坪断面逢单月水质类别均为Ⅲ类。

项目区域水环境属于汀江，李家坪渡口至棉花滩水库，因此，项目区域水环境功能良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。
大气环境现状

根据上杭县人民政府网站公布的信息《上杭县 2019 年 1-11 月水、气环境质量状况》， 截至 11 月 30 日，城区环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒 物（PM10）、一氧化碳（CO）、细颗粒物（PM2.5）日均值及臭氧（O3）日最大 8 小时 滑动平均值基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 1 中二级标准限值，城 区环境空气质量优良天数比例为 99.7%，同比持平，其中空气质量为优的天数比例为 7 6.9%；空气质量为良的天数比例为 22.8%。

本项目位于福建省龙岩市上杭县庐丰镇竹头下村，周边以农田林地生态系统为主，无明显大气污染企业，居民生活污染源亦较小，区域大气环境质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，符合环境功能区划的要求。

声环境现状

本项目位于龙岩市上杭县庐丰镇竹头下村，项目南侧为林地，北侧为上杭庐丰畲乡服务区南区服务楼，东侧为永杭高速公路，离本项目最近的敏感目标为东北侧275m处上杭县庐丰镇下迳村，无主要噪声污染企业。因此项目所在区域声环境质量现状较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（项目北侧、南侧及西侧）和4a类标准（项目东侧），符合声环境功能区要求。
主要环境问题及环境保护目标

主要环境问题

根据工程内容和项目周围环境特征，本工程产生的主要环境问题如下：

（1）运营期排放的废水对区域内水环境的影响；

（2）运营期排放的废气对区域内大气环境的影响；

（3）运营期设备运行噪声对周围环境的影响；

（4）运营期职工、顾客生活垃圾和固废对周围环境卫生的影响。

环境功能区保护

本项目环境功能区保护目标为：

（1）水环境：保护汀江水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）大气环境：确保评价区环境空气达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

（3）声环境：确保声环境达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，项目东侧临永杭高速公路（K52+000）区域符合4a类标准。

敏感目标保护

项目所在地无自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、文物保护单位等环境敏感点，项目主要敏感保护目标见表3.3-1。

表3.3-1  主要敏感保护目标一览表 

	环境要素
	敏感目标
	方位，距离
	性质
	规模（人数）
	保护目标

	环境

空气
	竹头下
	东北侧，375m
	居民区
	约20人
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

	
	竹头下村
	北侧，525m
	居民区
	约120人
	

	
	下迳
	东北侧275m
	居民区
	约260人
	

	
	下塘
	东北侧825m
	居民区
	约600人
	

	声环境
	竹头下
	北侧，75m
	居民区
	约20人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	水环境
	汀江
	西侧，1100m
	水体
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准


工程分析

项目基本情况

⑴项目名称：龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站项目
⑵建设单位：龙岩永杭高速公路有限责任公司
⑶建设地点：福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000
⑷建设性质：新建

⑸法人代表：郭艳平
⑹项目总投资及建设规模：项目总投资430万元，新建，占地面积2777m²，建筑面积361m²，主要建设站房166m²，加油棚195m²；新建3座加油岛、3台加油机（3台4枪）；新建1个40m3柴油罐、3个40m3汽油罐，油罐总容积140m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。设计年零售汽油1000吨、柴油500吨。
⑺职工定员：劳动定员8人，实行三班倒，24小时营业，年工作日365天。
⑻项目主要经济技术指标

项目主要技术指标见表4.1-1。

表4.1-1  主要经济技术指标一览表

	序号
	内容
	单位
	数值
	备注

	1
	总用地面积
	m2
	2777
	/

	2
	埋地油罐区地面积
	m2
	100
	/

	
	建筑占地面积
	m2
	257
	/

	
	其中
	站房
	m2
	166
	一层，框架结构

	
	
	加油棚
	m2
	92
	一层，钢架结构

	3
	建筑面积
	m2
	361
	/

	
	其中
	站房
	m2
	166
	/

	
	
	加油棚
	m2
	195
	/


⑼项目组成

本项目主要建设内容见表4.1-2。

表4.1-2  项目组成一览表

	工程名称
	工程组成
	主要内容
	备注

	主体工程
	站房
	设于站区西部，建筑面积166m2
	新建

	
	加油棚
	建筑面积195m2
	新建

	储运工程
	储罐区
	设于站内西北部，1个40m3的92#汽油储罐，1个40m3的98#汽油储罐，1个40m3的95#汽油储罐，1个40m3的柴油储罐，均为地埋式
	新建

	公用工程
	给水工程
	自来水厂自来水管网提供
	新建

	
	供电工程
	电力局供电管网统一供给
	新建

	
	消防系统
	配备消防砂，石棉被，干粉灭火器、消防通道等
	新建

	环保工程
	污水
	生活污水
	三级化粪池
	依托永杭高速公路上杭庐丰畲乡服务区南区污水处理站

	
	
	场地清洗废水、初期雨水
	收集管网、集油沟、隔油池
	新建

	
	废气
	配备油气二次回收装置及油气排放治理装置
	新建

	
	噪声
	减震垫
	新建

	
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶
	新建

	
	含油污泥、废油、油渣
	危险废物储存场所
	新建


⑽主要设备

表4.1-3  主要设备一览表

	序号
	设备名称
	储罐类型及方式
	型号规格
	单位
	数量
	噪声

	1
	0#柴油储罐
	内钢外玻璃钢 S/F 双层油罐
	40m3
	个
	1
	-

	2
	92#汽油储罐
	内钢外玻璃钢 S/F 双层油罐
	40m3
	个
	1
	-

	3
	95#汽油储罐
	内钢外玻璃钢 S/F 双层油罐
	40m3
	个
	1
	-

	4
	98#汽油储罐
	内钢外玻璃钢 S/F 双层油罐
	40m3
	个
	1
	-

	5
	加油机
	——
	4枪
	台
	3
	75~80dB（A）


公用配套工程

⑴给排水

本项目用水接自服务区供水系统。

⑵供电

供电由上杭县供电网供应。

⑶本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2006版）》（GB50156-2012）的规定，配备一定数量的消防设施，油罐与村民住宅等的距离满足消防安全间距要求。项目拟采取的消防措施详见表4.2-1。

表4.2-1  消防措施一览表

	设施名称
	规模或型号
	数量
	放置地点

	推车式干粉灭火器
	35kg
	2台
	储罐区

	手提式干粉灭火器
	4kg
	8支
	加油机

	灭火毯
	/
	4块
	加油区

	砂池
	2m3
	1口
	卸油区

	铁铲
	/
	2把
	卸油区


项目建设流程及产污环节

加油站工艺

本加油站采用常规的自吸式工艺流程。装载有成品油的槽车通过管道输送至油罐区各地埋式储油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺（配套建设油气回收系统），通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。

加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，埋地油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机再经泵提升加压后给汽车油箱加油，每个加油枪设单独管线吸油（加油配套建设油气回收系统）。

项目工艺流程及产污环节见图4.3-1。

[image: image1.wmf]±
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图4.3-1  项目运营期工艺流程图

主要污染工序

油库及加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起环境污染的环节分别为产品运输、储存及车辆加油。主要污染工序如下：

⑴废气：成品油的卸油、储存、加油过程将有一定量的烃类物质以气态形式逸出，对周围大气环境产生影响；

⑵废水：地面清洗产生的含油废水，员工和顾客的生活污水，产品运输的遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的遗洒是可能造成地表水和地下水污染的重要环节；

⑶噪声：加油机、泵等运转产生的噪声及汽车进出产生的噪声；

⑷固废：主要为员工及顾客生活垃圾、隔油沉淀池产生的含油污泥和清洗产生的废油、油渣（危险固废）；

⑸风险：油库的事故泄漏、着火或爆炸是引起大气及水污染的风险性因素。

污染源分析

施工期污染源分析

项目拟于2020年7月份开工建设，2020年11月投产，总工期为5个月。施工期间对环境的影响主要表现在机械设备产生扬尘、废水、噪声和施工期产生的固体废弃物对周围环境产生的影响。

（1）大气污染源：

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆排放的废气。

a施工期建筑场地扬尘

施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。

根据有关实测数据，参考对其它同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2·s。考虑该项目区域的土质特点，取0.065mg/m2·s。TSP的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，本期项目工程占地面积2777m2。施工只在白天进行，则估算项目施工现场TSP的源强为0.42kg/h，4.98kg/d（夜间不施工），项目施工期共产生0.75t施工扬尘，无组织持续排放。

b施工期道路扬尘

对于被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与路面尘量、汽车车型、车速有关，本评价主要进行定性的评价。施工期道路扬尘为无组织间歇排放。

c施工机械尾气

该项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，主要以柴油为燃料，都会产生机械尾气，包括CO、THC、NO2等，考虑其排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小，在后面的评价中也不再予以考虑。

施工期主要大气污染物种类及其源强列于表4.4-1。

表4.4-1  施工期大气污染源的污染物种类及其源强一览表

	序号
	污染源
	排放因子
	排放量
	主要产生阶段

	1
	场内扬尘
	粉尘
	0.42kg/h，4.98kg/d，0.75t
	土方、基础阶段

	2
	道路扬尘
	粉尘
	少量
	土方、基础阶段

	3
	施工机械废气
	CO、THC、NO2
	少量
	土方、基础阶段


（2）水污染源：

施工期将产生生活污水和施工废水。生活污水包括施工工人粪便污水、洗涤污水等。项目施工期为5个月，施工人员有30人，均不住在施工场地，按人均生活用水0.05m3/P•d（不住场）计，生活污水排放量为用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为1.2m3/d，施工期生活污水总排放量180m3。施工期生产废水主要包括结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水，产生量为2m3/d，主要污染物为SS及石油类，浓度大致为SS：2000mg/L、石油类：15mg/L。

（3）噪声污染源：

施工期噪声源很多，主要为施工机械的非连续性作业噪声，如挖土、打桩等，多为点声源；另外在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）列出了不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源的声级，见表4.4-2。

表4.4-2  施工期主要机械设备噪声源强（单位：dB（A））

	施工阶段
	主要设备
	最高监测值
	备注

	土方阶段
	挖掘机
	84
	测点距

设备5m

	
	装载机、输送车辆
	91
	

	基础阶段
	挖掘机
	84
	

	
	静压打桩机
	100
	

	
	运输卡车
	85
	

	结构阶段
	运输卡车
	85
	

	
	电锯、电刨
	95
	

	
	钻孔机
	89
	

	装修阶段
	切割机
	90
	

	
	多功能木工刨
	86
	


（4）固体废物：

施工期固体废弃物主要包括施工废渣土及废弃的各种建筑垃圾(包括废砖石、混凝土及其它装修材料)和储油罐基础开挖产生的废弃土石方等以及施工人员产生的生活垃圾。

项目总建筑面积为361m2，根据《建筑垃圾的产生与循环利用》(环境卫生工程，2006年vol.14No4)，施工过程每平方米建筑面积所产生的建筑垃圾为25~50kg，项目主要建筑大部分采用钢架结构设计建设，因此，按每平米所产生的建筑垃圾为25kg计，则施工期产生建筑垃圾约为9.03t。

本项目建设期间共开挖土石方量500m3，回填利用土石方总量500m3，无废弃土石方量。

生活垃圾按0.5kg/d·人（场外）计算，则施工期生活垃圾产生量为15kg/d，2.25t。

生态影响源：

本工程属于加油站工程，项目不占用耕地、基本农田、林地等，用地属于高速公路用地，用地现状为平整后土路面。

施工期生态影响主要是项目建设引起的水土流失，临时堆放的开挖土方，遇降雨时会产生水土流失。
运营期

（1）废水污染源分析

本项目运营期废水主要来源于员工和顾客的生活污水、加油站的含油清洗废水以及初期雨水。

①生活用排水

项目职工定员8人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），不住厂职工生活用水量取50L/d·人，那么项目生活用水量约为0.40m3/d，按年工作365天计，则职工生活用水量为146m3/a。

根据项目流动人员（司乘人员）使用公厕情况，按每天100人次使用该公厕，公厕用水量按2.5L/人·次计算，因此流动人员用水量为0.25m3/d，故其年用水量为91.25m3/a，排水系数取0.8，则流动人员生活污水排放量为73t/a。

综上，项目生活污水总排放量为219t/a。根据类比资料分析，职工和顾客生活污水水质情况大体为COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：40mg/L、TP：6mg/L。

②场地清洗用排水及初期雨水

项目油罐车运输、装卸过程和加油过程中存在着少量油料滴、漏在地面的现象。项目营业期间，需对地面进行定期清洗，清洗过程中将产生含油的废水，其污染物主要为石油类。参照类比《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）停车库地面冲洗水2～3L/ m2·次，本项目加油棚地面冲洗水取2L/ m2·次；根据建设单位提供资料及同行业运行情况，项目加油棚占地面积约为92m2，按加油棚地面每周冲洗一次，年工作日按全年营业365天计；因此，项目冲洗加油棚地面用水量约为9.57t/a（即约0.18t/次），污水产生系数按0.9计，则项目产生的冲洗地面废水约为8.61t/a（即约0.17t/次）。项目场地清洗废水拟采用隔油沉淀池处理后依托服务区地埋式污水处理站处理。
③油罐清洗用排水

根据《油罐清洗安全技术规程》第一章总则中第二条，油罐清洗周期一般为三至五年，项目油罐委托有资质的专业清洗公司定期清洗，采用自动化专业清洗车，废水在车内处理，循环使用（用于下个加油站清洗），因此，本报告不做具体分析。
④初期雨水

本项目加油站站区用地地面大部分为硬化地面，成品油运输进站、卸油、加油过程中，可能有各种污染物滴漏、散落在露天场地及路面上，当下雨形成地表径流，污染物会随径流带入周边的水体，造成一定的环境污染。因此，建设单位将加油站站区和站区道路产生的初期雨水采用环形沟进行收集后，经隔油沉淀后进入地埋式生化污水处理设施进一步处理。卸油区路面等处受初期雨水冲刷产生污水，在卸油过程，难免有滴漏，故该废水主要污染物为石油类，加油站卸油区裸露面积约为500m2，初期雨水一般指暴雨初期15分钟所产生的雨水，其水量可以根据当地暴雨强度以及站区面积计算。本项目考虑最大日降水量的极端条件，漳州地区最大日降雨量172.5mm，迳流系数取0.85。可求得最大降水量时，项目15分钟卸油区初期雨水量约0.9m3/次，初期雨水排入隔油沉淀池，经隔油处理后排入服务区地埋式污水处理系统处理达标后排放。

项目生活污水排放量为219t/a，冲洗地面废水约为8.61t/a。项目场地清洗废水、初期雨水经隔油沉淀池与生活污水一起排入服务区地埋式污水处理站处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入汀江。
项目废水产生及排放源强见表4.4-3。

表4.4-3  加油站废水产生及排放源强

	类别
	项目
	COD
	SS
	BOD5
	NH3-N
	石油类
	TP
	污水量

(m3/a)

	
	
	浓度

(mg/L)
	总量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	总量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	总量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	总量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	总量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	总量

(t/a)
	

	职工生活污水和顾客厕所废水
	产生情况
	500
	0.110 
	400
	0.088 
	300
	0.066 
	40
	0.009 
	—
	—
	6
	0.001 
	219

	
	排放情况
	100
	0.022 
	70
	0.015 
	20
	0.004 
	15
	0.003 
	—
	—
	0.5
	0.001 
	

	场地清洗废水
	产生情况
	—
	—
	300
	0.002 
	—
	—
	—
	—
	50
	0.0004
	—
	—
	8.61

	
	排放情况
	—
	—
	70
	0.001 
	—
	—
	—
	—
	5
	0.00004 
	—
	—
	

	合计
	排放情况
	—
	0.022
	—
	0.0016
	—
	0.070
	—
	0.003
	—
	0.00004
	—
	0.001
	227.61

	GB8978-1996表4一级标准及GB/T31962-2015表1C级标准
	100
	/
	70
	/
	20
	/
	15
	/
	5
	/
	0.5
	/
	/


（2）废气污染源分析

本项目运营期产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气及机动车辆尾气。

①汽车尾气

加油站进出车辆较多，排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、THC等。

②油气

油品损耗挥发废气主要成份以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。

根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第55号）“附表5 各类挥发性有机物排放源排放系数”可知，非甲烷总烃产生系数为3.243g/kg油品，详见表4.4-4。

表4.4-4  各类挥发性有机物排放源排放系数
	第一级
	第二级
	第三级
	第四级
	排放系数
	单位

	工艺过程源
	石油化工业
	加油站
	汽油/柴油
	3.243
	g/kg油品


项目年销售汽油1000吨、柴油500吨，项目设置加油油气二次回收系统，一次回收率达95%以上（项目加油站配套油气二次回收装置），非甲烷总烃废气排放量见表4.4-5。

表4.4-5  本项目废气产生源强
	污染源名称
	损耗率
	非甲烷总烃产生量
	回收措施
	非甲烷总烃排放量
	通过排气口排放的非甲烷总烃的量

	汽油
	3.243g/kg油品
	3.243t/a
	二次回收
	0.008 t/a
	0.008 t/a

	柴油
	3.243g/kg油品
	1.622 t/a
	二次回收
	0.004 t/a
	0.004 t/a

	合计
	/
	4.865t/a
	/
	0.012 t/a
	0.012 t/a


综上所述，本项目汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃为4.865t/a，项目设置加油油气二次回收系统，一次回收率达95%以上（二次回收），经回收后项目汽油、柴油产生的非甲烷总烃排放量为0.012t/a。其中通过排气口排放的非甲烷总烃的量为0.012t/a，排放速率为0.0014kg/h，设计风量为100m³/h，排气口排放的非甲烷总烃浓度为0.014g/m³，排气口距地面高度6m。符合《加油站大气排放污染物标准》（GB20952-2007）中对处理装置的油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度不低于4m的规定。
（3）噪声污染源分析

项目运行后，噪声污染源主要包括：各类泵体、加油机噪声及进出车辆交通噪声，加油机声源噪声≤80dB(A)，进出车辆交通噪声级约为65~85dB(A)。据类比调查，正常运行条件下，加油站声压级在75~80dB(A)之间。以上噪声均通过墙体吸声、距离衰减等进行降噪处理。
（4）固废污染源分析

本项目运营期无生产固废产生，产生的固废主要为生活垃圾，员工生活垃圾按0.5kg每人每天计算，客流量垃圾按0.1kg/人·d计算，项目职工定员8人，加油站客流量按最高日100人次计，则共产生生活垃圾约14kg/d（5.11t/a）。

加油站工作人员产生的含油废手套以及设备维修保养过程产生的含油废抹布等废物产生量约0.5t。

项目隔油沉淀池产生含油污泥每年产生量约0.5t。其属危险固废（危废编号：HW08），建设单位应按照随清随运的原则，委托有危废处置资质的单位定期清掏运走。

加油站油罐三至五年清洗一次，委托有资质的专业清洗公司进行清洗，清洗过程将产生废油、油渣等危险固废（危废编号：HW08），产量约为0.1吨/次，与隔油沉淀池含油污泥一起由有危废处置资质的单位及时运走，不在站内储存。

项目主要污染物产生及预计排放情况

根据以上对项目工程生产工序污染物排放情况调查分析，项目主要污染物产生及预计排放情况见表4.5-1。

表4.5-1  项目污染物产生排放情况一览表

	
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大气

污染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	无组织排放>1mg/m3
0.42kg/h，0.75t
	无组织排放<1mg/m3
0.17kg/h，0.31t

	
	
	施工机械废气
	NOx、HC、CO
	少量无组织
	少量无组织

	
	运营期
	汽车
	NOX、CO、HC
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	加油机、储油罐、油罐车卸油等
	非甲烷总烃
	4.865t/a，无组织排放
	0.012t/a，无组织排放

	水污

染物
	施工期
	生活污水
	污水量
	1.2m3/d，180m3
	1.2m3/d，180m3

	
	
	
	COD
	400mg/L，72kg
	200mg/L，36kg

	
	
	
	NH3-N
	40mg/L，7.2kg
	30mg/L，5.4kg

	
	
	施工废水
	废水量
	2m3/d，300m3
	2m3/d，300m3

	
	
	
	SS
	2000mg/L，0.6t
	70mg/L，21kg

	
	
	
	石油类
	15mg/L，4.5kg
	5mg/L，1.5kg

	
	运营期


	清洗含油废水
	废水量
	8.61t/a
	8.61t/a

	
	
	
	SS
	300mg/L  2kg/a
	70mg/L  1kg/a

	
	
	
	石油类
	50mg/L  0.4kg/a
	5mg/L  0.04kg/a

	
	
	生活污水（员工、公厕）
	废水量
	0.6m3/d  219t/a
	0.6m3/d  219t/a

	
	
	
	COD
	500mg/L  0.11t/a
	100mg/L  0.022t/a

	
	
	
	BOD5
	300mg/L  0.066t/a
	20mg/L  0.004t/a

	
	
	
	NH3-N
	40mg/L  0.009t/a
	15mg/L  0.003t/a

	
	
	
	SS
	300mg/L  0.006t/a
	70mg/L  0.001t/a

	固体

废物
	施工期
	施工场地
	土石方
	500m3
	零排放

	
	
	
	建筑垃圾
	9.03t
	零排放

	
	
	
	生活垃圾
	15kg/d，2.25t
	零排放

	
	运营期
	隔油沉淀池、油罐清理
	废油、油渣、含油污泥等
	0.6t/a
	定期交有危废处置资质的单位处理

	
	
	工作人员
	含油废手套、废抹布
	0.5t/a
	由环卫部门统一清运处理

	
	
	值班室
	生活垃圾
	14kg/d，5.11t
	

	噪声
	汽车进出场产生的间歇性交通噪声，约75 dB(A)；潜油泵运转产生的机械噪声，其噪声值约85 dB(A)。

	其他
	项目存在的危险、有害物质有：柴油、汽油。储油罐、输油管道存在一定的泄漏、火灾、爆炸风险。

	主要生态影响(不够时可附另页)

	本工程属于加油站工程，项目不占用耕地、基本农田、林地等，用地属于高速公路用地，用地现状为平整后空地，建设过程中将补足绿化损失，修复破坏的生态环境，对周围生态环境影响较小。施工期生态影响主要是平整土地引起的水土流失，临时堆放的开挖土方，遇降雨时会产生水土流失。


清洁生产分析

本项目清洁生产主要体现在以下方面：

⑴本工程选用先进运营设备，从装备、工艺上尽量减少污染物排放。

⑵实施油气二次回收，即将卸油、加油过程中挥发的油气通过环保设备回收。卸油时采用密闭式卸油，把地下储油罐里产生的油气收集到油罐车内集中外运处理；加油机发油时，把油箱内的油气收集到地下储油罐中。这样既减少污染，节约资源，又能保障加油站的经营安全，同时还能保障员工和顾客身体健康。

⑶汽车加油站操作工是专门为汽车充装燃料的一个特殊职业操作人员，应能完成站内各岗位有较高技术含量工作。必须经过专业技能、安全培训和清洁生产培训才能进行操作，有利于减少加气站事故风险发生的几率。

⑷项目运营期产生的噪声、外排废水、废气和各种固体废物，均将采取有效的降低或削减污染的措施，以最大限度保护环境。

综合上述，本项目从原料、设备、工艺及管理上均注重清洁生产，最大限度减少污染物排放；同时，在运营期不断强化管理、提高工艺先进性，因此，项目可满足清洁生产要求。

总平布置合理性分析

该公司加油站由一座站房、一座加油棚及埋地油罐区组成，其中站房位于场地西北侧，加油棚位于厂区北侧靠服务区；埋地油罐布置在厂区东侧绿化带下，为地埋式，远离周边建筑物。另外加油站设有加油和卸油油气二次回收系统，密闭卸油点位于储油罐的东侧，卸油点附近设有消防器材间、2m3的消防沙池。加油站出入口位于道路旁，方便来往车辆进出加油，加油棚为轻质钢架彩钢板结构，加油棚内设6个加油岛及3台加油机。从环保角度考虑，本项目总平面布置基本合理，能够满足其性质和功能要求。所有建构筑物均须严格按照规划部门的要求建设，本项目物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与城市环境的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系，同时也按照相关设计规范，确定了消防等级，设置了消防通道和回车场，配置消防栓和消防水源，总平面布置合理可行。项目加油站总平面布置图见附图3。

防火距离分析

根据项目的规模、平面设计和周围环境敏感点分布等，分析防火距离的合理性。建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。根据龙岩永杭高速公路有限责任公司龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站安全验收评价报告，本加油站安全评价结论如下：

龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站属新建加油站。该加油站位于福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000。该站设置柴油罐1个，容积为40 m3，汽油罐3个，容积均为40m³，因此该加油站为二级加油站。该加油站运营中涉及的危险化学品，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），经本报告3.2节的分析辨识，该加油站不构成危险化学品重大危险源。该加油站所经营的汽油属于首批重点监管的危险化学品，在经营过程中存在的主要危险因素有火灾爆炸、中毒窒息、车辆伤害、触电等，应引起建设单位的高度重视。该站选址符合要求，油罐、通气管管口、加油机与站外建构筑物的安全间距均符合规范要求。该站功能分区明确，总平面布置设计符合规范要求，站内各建（构）筑物之间的防火间距均符合规范要求。

（1）加油站汽、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离

根据现场勘查，该加油站位于龙岩市上杭县稔田镇官田村永杭高速公路K35＋200。其周边情况：该加油站东侧为永杭高速公路，北侧为服务区服务楼。如总平面布置图所示，该站的汽、柴油设备与周围建（构）筑物、道路的安全距离见表4.8-1、表4.8-2。
表4.8-1  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构）筑物
	二级站（设有加油、卸油油气回收系统）

	
	埋地罐
	通气管口
	加油机

	
	标准值
	设计方案
	结论
	标准值
	设计方案
	结论
	标准值
	设计方案
	结论

	东北侧：永杭高速
（主干路）
	≥5.5
	40
	合格
	≥5
	45.3
	合格
	≥5
	53.6
	合格

	西北侧：庐丰畲乡服务区（三类）
	≥8.5
	60.1
	合格
	≥7
	67.5
	合格
	≥7
	39.3
	合格

	南侧：架空电力线

(带绝缘层)
	0.75倍杆（塔）高，

且不应小于5m
	53.5
	合格
	≥5
	58
	合格
	≥5
	48.6
	合格


表4.8-2  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构）筑物
	二级站

	
	埋地柴油罐
	通气管口
	加油机

	
	标准值
	设计方案
	结论
	标准值
	设计方案
	结论
	标准值
	设计方案
	结论

	东北侧：永杭高速
（主干路）
	≥3
	37.1
	合格
	≥3
	45.3
	合格
	≥3
	53.6
	合格

	西北侧：庐丰畲乡服务区（三类）
	≥6
	69.5
	合格
	≥6
	67.5
	合格
	≥6
	41.4
	合格

	南侧：架空电力线

(带绝缘层)
	0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m
	56.2
	合格
	≥5
	58
	合格
	≥5
	48.6
	合格


从以上表中可看出，该站汽、柴油设备与周边建（构）筑物之间的安全间距均符合要求。

（2）站内相邻设施之间的防火距离
站内设施间的防火间距见表4.8-3，由上表可以看出，该加油站站内设施之间的防火距离符合《汽车加油 加气站设计与施工规范》（2014 年版）GB50156-2012 第 5.0.13 条表 5.0.13-1 的规定。

表4.8-3  加油站站内设施间的防火间距  单位：m

	设施名称
	站房
	配电室（间）
	发电房
	油品卸车点
	站内服务设施
	汽（柴）油罐

	
	标准值
	方

案

值
	结论
	标准值
	方案值
	结论
	标准值
	方案值
	结论
	标准值
	方案值
	结论
	标准值
	方案值
	结论
	标准值
	方案值
	结论

	（埋地）汽油罐
	≥4
	7.7
	合格
	4.5
	7.7
	合格
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	0.5
	0.5
	合格

	（埋地）柴油罐
	≥3
	4.5
	合格
	
	
	
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	0.5
	0.5
	合格

	汽油通气管管口
	≥4
	10.9
	合格
	5
	10.9
	合格
	/
	/
	/
	3
	8.3
	合格
	
	
	
	
	
	

	柴油通气管管口
	≥3.5
	10.9
	合格
	
	
	
	/
	/
	/
	2
	8.3
	合格
	
	
	
	
	
	

	油品卸车点
	≥5
	19
	合格
	4.5
	19
	合格
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	加油机
	≥5
	6
	合格
	6
	15.8
	合格
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、设计方案中该加油站设有卸油、加油油气回收系统。

设计方案中无发电机房的设置。


环境影响分析

施工期环境影响分析

（1）大气污染影响分析

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落所产生的扬尘；各类施工机械和运输车辆排放的废气。

根据工程分析，不采取抑尘措施时，项目施工现场TSP的源强为0.42kg/h，4.98kg/d。采用大气导则推荐的EIA2018估算模式（ARESCREEN模型）进行预测，施工场地长70m，宽50m，面源有效高度按5m，场界外10m范围内TSP浓度小于1.0mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》中的排放限值要求相应排放标准。在147m处最大落地浓度为0.3548mg/m3，小于环境质量标准0.9mg/m3。

由预测可知，由于项目距离敏感目标较近，对敏感目标影响较大，因此项目施工期必须采取抑尘措施，对施工场地、沙石原料堆场进行定期洒水、遮盖篷布，采取这些措施综合降尘率可达70%，则项目施工现场TSP的源强可降至0.17kg/h，2.05kg/d，施工期产生的总扬尘量为0.31t（土方、基础及结构阶段）。采用预测模型（SCREEN3）进行预测，场界外10m范围内TSP浓度小于1.0mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》中的排放限值要求相应排放标准。

在147m处最大落地浓度为0.1058mg/m3，小于环境质量标准0.9mg/m3。施工道路扬尘主要为车辆运输建筑原材料沙石产生的，通过加盖篷布可以得到很好地控制，因此其影响也相对较小。此外为了进一步减少项目建设对大气环境的影响建议采取如下措施：

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

②地基开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程式中的扬尘。

④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

⑤施工现场要高围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。

施工机械和运输车辆所排放的尾气：主要的污染物有CO、THC、NOX、SO2。主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，由于排放量不大，影响的程度与范围也相对较小。

（2）水环境影响分析

施工期将产生生活污水和施工废水。生活污水包括施工工人粪便污水、洗涤污水等。施工期生活污水排放量为1.2m3/d，施工期生活污水总排放量180m3。生活污水主要含COD、NH3-N等污染物，施工人员尽量利用服务区现有卫生设施，生活污水经现有排水系统处理排放，施工期人员较少，对区域水环境影响较小。

施工期生产废水主要包括结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水，产生量为2m3/d，主要污染物为SS及石油类，浓度大致为SS：2000mg/L、石油类：15mg/L。项目施工期产生的施工废水杜绝未经处理排入周边水体。施工单位应配套相应的处理设施，施工废水应经沉淀隔油处理后用于场地洒水抑尘。考虑本项目最大施工废水排放量约2m3/d，且施工废水沉淀时间一般不小于2.6h，沉淀池总容积不小于1.0m3，可使外排污水SS≤70mg/L。

（3）声环境影响分析

本项目施工期间施工噪声对环境影响可分为几个时期，土石方阶段、建筑物建设期、装修等不同阶段，主要噪声及其声级见表5-1。

根据施工机械噪声源特点，采用《环境噪声评价技术导则－声环境》(HJ2.4－2008)推荐的点声源衰减模式：
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式中：Leqg－建设项目声源等效声级在预测点的贡献值，dB(A)；

　　　LAi－i声源在预测点的等效A声级，dB(A)；

　　　T－预测计算的时间，S；

　　　ti -i声源在T时段的运行时间，S。
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式中：Leqb－预测点的背景值，dB(A)。
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由于施工机械一般在室外作业，因此在进行噪声影响预测时，不考虑墙体、屏障的噪声衰减作用，也暂不考虑其它因素引起的声能量衰减。

经预测，主要施工机械在不同距离上的噪声值见表5.1-1：

表5.1-1  主要施工机械在不同距离上的噪声值

	设备名称
	噪声值（dB(A)）

	
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	60m
	80m
	100m
	200m

	挖掘机
	84
	76.43
	68.87
	61.26
	58.80
	56.78
	53.58
	51.07
	43.15

	装载机
	91
	83.43
	75.87
	68.26
	65.8
	63.78
	60.58
	58.07
	50.15

	运输卡车
	85
	77.43
	69.87
	62.26
	59.80
	57.78
	54.58
	52.07
	44.15

	电锯、电刨
	95
	87.43
	79.87
	72.26
	69.8
	67.78
	64.58
	62.07
	54.15

	钻孔机
	89
	81.43
	73.87
	66.26
	63.8
	61.78
	58.58
	56.07
	48.15

	切割机
	90
	82.43
	74.87
	67.26
	64.8
	62.78
	59.58
	58.67
	49.15

	多功能木工刨
	86
	78.43
	70.87
	63.26
	60.8
	58.78
	55.58
	53.07
	45.15


由表5.1-1可见，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A），施工噪声将对施工场界周边声环境质量产生较大的影响，昼间影响主要在距施工场地50m范围内。项目夜间不施工。

根据现场调查，项目施工期施工场界周边最近的敏感点为北侧场边界距离100m竹头下村。距离项目施工场界较近，现预测在最不利的情况下（施工机械位于工地场界处，多台设备同时运转）经山体隔声，敏感点的噪声值，预测结果见表5.1-2。

表5.1-2  敏感点噪声预测结果 （单位：dB(A)）

	敏感点
	与施工场界最近距离
	施工机械影响值

	竹头下村
	400m
	57.8


从上表5-2可以看出，施工噪声对项目周边敏感目标的贡献值较大。因此建设单位施工过程应严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），尽可能采取有效的减噪措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，施工设备尽量远离敏感点布置，加强对施工噪声的治理，尽量减轻由于施工给周围环境和敏感目标的影响。施工噪声的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时的，对周边环境的影响是可以接受的。

施工期噪声防护措施：

①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的有关规定，避免施工扰民事件的发生。

②合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

③合理安排施工时间：施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19：00-22：00）禁止高噪设备施工，午间（12:00-14:30）及夜间（22:00-6:00）严禁一切施工活动，以免影响附近居民的休息。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

④施工机械选型时选用低噪声的设备，对强噪声机械设置封闭的操作棚，以减少噪声的扩散。

⑤施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

⑥对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

⑦要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。

⑧施工区围墙高度根据周边敏感目标高度来确定。

采用上述措施后，可使项目施工噪声对周边敏感点影响较小。

（4）固体废物处理处置

施工期固体废弃物主要包括施工废渣土及废弃的各种建筑垃圾(包括废砖石、混凝土及其它装修材料)和储油罐基础开挖产生的废弃土石方等以及施工人员产生的生活垃圾。

施工期产生建筑垃圾约为9.03t，建设期间共开挖土石方量500m3，回填利用土石方总量500m3，无废弃土石方量。建筑垃圾中的一部分建筑材料下角料、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如土、石、沙等建筑材料废弃物等没有回收价值，若随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且会污染周边环境，本项目产生量较少，可根据当地实际情况作填埋洼地用，不用的部分自行清运至政府指定的建筑垃圾填埋场填埋。

在进行挖、填方时，应采取一定的防护措施以防止产生大量的水土流失。此外，在道路、管道施工挖、填方过程中也会产生一定量的水土流失。因此，在施工填土区域应对填方进行压实，减少场地水土流失。

生活垃圾按0.5kg/d·人（场外）计算，则施工期生活垃圾产生量为15kg/d，2.25t。经垃圾桶统一收集后由环卫部门进行处理，不会对周围环境产生影响。

防治措施：

①施工过程中，应在合理位置选取固定的垃圾收集点，不得随意堆放，及时清扫，并运往指定地点填埋。

②施工产生的建筑垃圾尽量回收利用，不可回收利用的除工程需要用于建设场地填埋外，其余的由城建部门调剂运至其它批准的场所用作城镇建设填方材料，并且做好运输过程中的防护工作。

③生活垃圾由环卫部门统一进行收集处理。

（5）生态环境影响分析

本工程属于加油站工程，项目不占用耕地、基本农田、林地等，用地属于高速公路用地，用地现状为平整后土路面，建设过程中将补足绿化损失，修复破坏的生态环境，对周围生态环境影响较小。

施工期生态影响主要是平整土地引起的水土流失，临时堆放的开挖土方，遇降雨时会产生水土流失。因此，施工期间应尽量避开雨天施工，施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则需用塑料布覆盖松软作业面及土堆，水土流失影响得到有效控制。合理安排地表的绿化和硬化工程，建设防护挡墙、排水沟，缩短地表裸露时间，施工结束后可基本消除水土流失等生态影响。

运营期环境影响分析

水环境影响分析

5.2.1.1地表水影响分析
通过对工艺流程的分析可得出，本项目运营期废水主要是员工和顾客的生活污水经三级化粪池处理后及加油站的场地清洗废水、初期雨水经隔油沉淀处理后排入服务区地埋式污水处理站，经设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准后排入汀江。

项目依托上杭庐丰畲乡服务区南区地埋式污水处理站处理，运营期项目废水经站区污水处理设施处理达标后排入汀江，对纳污水体造成影响较小。

地表水环境影响评价自查表详见表5.2-1。

表5.2-1  建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □；

	
	水环境保护目标
	饮用水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □
	水温 □；径流 □；水域面积 □；

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A ☑；

三级B □
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 ☑；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证 □；环评□；环保验收□；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封区 □；
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	生态环境保护主管部门 ☑；
补充监测 □；其他 □

	
	区域资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 ☑

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 ☑；平水期 ☑；枯水期 ☑；冰封区□；
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门□；补充监测 □；其他 ☑

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封区 □；
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	（     ）
	监测断面或点位个数（   ）

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（  ）km；湖库：河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	评价因子
	（  ）

	
	评价标准
	河流、湖库、海口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（     ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封区□；
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ☑；不达标 □
水环境保护目标质量状况：达标 ☑；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标□
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
依托污水处理设施稳定达标排放评价☑
	达标区(
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km；湖库：河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（      ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封区 □；
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □

	
	预测情境
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况 □

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情境 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □；其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标要求目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海城环境功能区水质达标□

满足水环境保护目标水城水环境质量要求☑
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 口
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	
	
	

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证
编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s
生态水位：一般水期（  ）m；鱼类繁殖期（  ）m；其他（  ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施☑；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动 ☑；自动 □；
无监测 □
	手动 ☑；自动 □；
无监测 □

	
	
	监测点位
	（   ）
	（   ）

	
	
	监测因子
	（   ）
	（    ）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 ☑；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项 ，可“√”；“（   ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容


5.2.1.2地下水影响分析

（1）评价等级判定

表5.2-2  评价等级分级表

	环境敏感程度

项目类别
	Ⅰ类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的有关规定，项目属Ⅱ类项目，项目位于福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000，不属于集中式饮用水水源准保护区、准保护区以外的补给径流区、其他保护区等敏感区和较敏感区，属于不敏感区，因此本项目地下水评价等级为三级。

（2）水文地质概况

项目所在地场地地势平坦，地貌形态单一，地层结构简单，各土层沉积厚度较稳定，物理力学性质均匀，场地区及其附近物活动性断裂构造分布，场地稳定性良好，适宜该项目建设。

（3）地下水类型

地下水类型为孔隙水，主要含水层为分细砂、中砂，主要补给源为大气降水补给，主要排泄方式为大气蒸发。

（4）地下水环境受污染的主要途径

地下水根据其埋深不同，由上而下分为非饱和水带、潜水层、承压水层，地下水补给主要有降雨入渗补给、地表水入渗补给、灌溉入渗、河渠渗漏和地下相邻含水层的越流补给等。

地下水受污染途径是多种多样的，大致可分为四类：①间歇入渗型。大气降水或其它灌溉水使污染物随水通过非饱水带，周期地渗入含水层，主要是污染潜水。淋滤固体废物堆引起的污染，即属于此类。②连续入渗型。污染物随水不断的渗入含水层，主要也是污染潜水。废水聚集地段（如废水渠、废水池、废水渗井等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染，即属此类。③越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层（或天然水层）转移到未受污染的含水层（或天然淡水层）。污染物或者通过整个层间，或者通过底层尖灭的天窗，或者通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受到污染的潜水进入未受污染的承压水，即属于此类。④径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

经分析项目的水污染物进入地下水的途径主要有：油品泄漏、场地清洗废水等下渗对地下水造成的污染。

（5）项目对周边地下水环境影响分析

项目建设对地下水环境的影响主要体现在油品泄漏、场地清洗废水等下渗对地下水造成的污染。具体保护措施如下：

①根据建设单位提供资料，本项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工，储油设备采用卧式埋地双层复合罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下油罐区，油罐区采用砼结构，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用防腐材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5cm），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染地下水。

②加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤及地下水环境基本不会造成影响。

③当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

④加油站地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化防止场地清洗废水下渗。

通过上述措施，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

大气环境影响分析

⑴加油站油气影响

①根据工程分析可知，本项目运营过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃为4.865t/a，项目设置了油气二次回收系统，回收率达95%，经回收后项目汽油、柴油产生的非甲烷总烃排放量为0.012t/a，排放速率为0.0014kg/h，设计风机风量为100m3/h，排气口排放的非甲烷总烃浓度为0.014g/m3，排气口距地面高度6m。符合《加油站大气排放污染物标准》（GB20952-2007）4.3.4中对处理装置的油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度不低于4m的规定。

②为进一步分析项目非甲烷总烃无组织排放对周围环境及敏感点影响，本报告采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型估算非甲烷总烃在场界外的最大落地浓度，废气预测环境参数见表5.2-3，污染源强及预测参数见表5.2-4，估算结果见表5.2-5。

表5.2-3  预测环境参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	39.3

	最低环境温度/℃
	-4.8

	土地利用类型
	建设用地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	□是   ■否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是   ■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表5.2-4  面源参数表

	污染源
	污染物
	速率

（kg/h）
	面源

长度

（m）
	面源

宽度

（m）
	高度

（m）
	排放

方式
	年排放

小时数

（h）
	环境评

价标准

（mg/m3）

	加油站
	非甲烷总烃
	0.014
	70
	50
	7
	连续排放
	8760
	2.0


表5.2-5  非甲烷总烃落地浓度估算结果

	排放源类型
	污染物
	下风向最大落地浓度

(mg/m3)
	距离(m)
	环境评价标准(mg/m3)
	占标率(%)
	厂界浓度(mg/m3)
	敏感目标最大落地浓度(mg/m3)
	评价

等级

	
	
	
	
	
	
	
	下迳(最近)
	竹头下
	竹头下村
	

	面源
	非甲烷总烃
	0.0032
	147
	2.0
	0.16
	0.0016
	0.0025
	0.0018
	0.0015
	三级


根据估算模型计算，本项目污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率小于1%。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响等级为三级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2的有关规定，三级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

根据表5.2-5估算结果，项目加油站厂界无组织非甲烷总烃浓度为0.0016mg/m3，非甲烷总烃无组织排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点：4.0mg/m3。因此，项目非甲烷总烃对周边居民竹头下村、下迳及周边环境空气质量影响较小。

③大气环境防护距离分析

根据无组织排放废气预测结果，项目大气污染物最大落地浓度和最大占标率均较小，最大落地浓度远小于环境质量标准，无组织排放无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。

⑵机动车辆尾气

进出该区域的车辆排放的有害物主要是一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）等有害物，它们来源于曲轴箱及排气系统。对进出该区域的汽车，要求安装尾气净化设施控制机动车辆尾气污染。废气属无组织排放，易于扩散。且项目拟在停车场周围多种植具有吸烟滞尘效果的树木。因此机动车辆尾气排放对周围空气质量无明显影响。
综上，本项目废气经油气二次回收系统回收后场界外非甲烷总烃最大落地浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点：4.0mg/m3，且机动车辆尾气排放对周围空气质量无明显影响，因此，项目废气排放不会对周围环境产生不良影响。

⑶大气污染物核算及自查表

根据估算模式估算，项目大气评价等级为三级，《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，大气污染物排放量核算见表5.2-6，大气环境影响评价自查表见表5.2-7。

表5.2-6  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污

环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排

放量

（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

（mg/m3）
	

	1
	G1
	卸油、加油、储油过程
	非甲烷总烃
	油气二次回收装置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	4.0
	0.012


表5.2-7  建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级☑

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	其他污染物（ 非甲烷总烃 ）
	包括二次PM2.5□；

不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D☑
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	2019年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源

□
	其他在建、拟建

项目污染源

□
	区域污

染源

□

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃）
	有组织废气监测□
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（    ）
	监测点位数（  ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑             不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	不设定大气环境防护距离

	
	污染源年排放量
	非甲烷总烃:（0.012）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项


声环境影响分析 

项目主要噪声源为加油、各类泵体等设备运行噪声。项目通过选用低噪声设备，对水泵等产噪设备安装减震垫片，再经建筑结构隔声和距离衰减后能确保厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类、4类（东侧）标准。

点源衰减公式：
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式中：L(r)—距声源r处等效A声级，dB(A)；

L(r0)—r0处等效A声级，dB(A)；

r—声源距受声点距离，m；

Ae—墙体、屏障及其它因素引起的衰减量，dB(A)，本项目取15dB(A)。

声压级叠加公式：
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式中：Lni——多个声源受声点声级，dB(A)；

Li——第i个声源受声点声级，dB(A)。

根据噪声源分布情况，预测计算项目运营期主要产噪设备正常运行情况下距离各厂界达标情况，详见表5.2-8。

表5.2-8  噪声预测结果一览表

	监测点
	测点位置
	贡献值
	标准值
	达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	

	1#
	北侧
	53.2
	60
	50
	达标

	2#
	南侧
	45.3
	60
	50
	达标

	3#
	西侧
	46.2
	60
	50
	达标

	4#
	东侧
	44.6
	70
	55
	达标


由以上预测可知，项目厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类标准（昼间：60dB(A)，夜间50dB(A)），其中东侧厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的4类标准（昼间：70dB(A)，夜间55dB(A)）。项目200m范围内无噪声敏感目标，因此项目噪声经距离衰减后对敏感点及周围声环境的影响较小。
固体废物环境影响分析

项目隔油沉淀池产生的含油污泥，油罐年检时清出的罐底废油、油渣等废物，属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，年产生量约0.5t，该类废物须集中收集、分类储存，定期交有危废处置资质的单位处理，不得随地堆放或与生活垃圾堆放在一起，以免污染环境。

加油站工作人员产生的含油废手套以及设备维修保养过程产生的含油废抹布等废物产生量约0.5t，混入生活垃圾，由环卫部门统一清运处理，满足《危险废物豁免管理清单》中相应的豁免条件，全过程不按危险废物管理。

运营期员工及客流量生活垃圾产生量为14kg/d，5.11t。生活垃圾要避雨集中堆放，由环卫部门统一清运处理。为满足今后垃圾分类处理的需要，建议设置分类堆放的垃圾池。另外垃圾池应定期用药消毒，以免蚊蝇孳生，传染疾病。项目产生的生活垃圾对环境影响小。
针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，本项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小。

退役期环境影响分析

项目所使用的加油机、储油罐等设备可出售给其他企业，根据《油罐清洗安全技术规程》，储油罐外售前应清洗干净。设备在暂保存期应设专门地点存放，专人看管，对环境无影响。

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；

（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

由以上分析可知：该项目退役期不会对环境产生不良影响。
环境风险分析

风险源调查

本项目涉及的主要物质是汽油、柴油，其化学、物理性质及毒理特性见表6.1-1。

表6.1-1  汽油的理化性质和危险特性

	第一部分    危险性概述

	危险性类别：
	第3.1类低闪点易燃液体。
	燃爆危险：
	易燃。

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收。
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	健康危害：
	主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	第二部分   理化特性

	外观及性状：
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

	熔点（℃）：
	<-60
	相对密度（水＝1）
	0.70～0.79

	闪点（℃）：
	-50
	相对密度（空气=1）
	3.5

	引燃温度（℃）：
	415～530
	爆炸上限％（V/V）：
	6.0

	沸点（℃）：
	40～200
	爆炸下限％（V/V）：
	1.3

	溶解性：
	不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

	主要用途：
	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

	第三部分   稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热。

	禁配物：
	强氧化剂
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	第四部分  毒理学资料

	急性毒性：
	LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

	急性中毒：
	高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

	慢性中毒：
	神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

	刺激性：
	人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

	最高容许浓度
	300mg/m3


表6.1-2  柴油的理化性质和危险特性

	第一部分  危险性概述

	危险性类别：
	第3.3类高闪点 易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	第二部分   理化特性

	外观及性状：
	稍有粘性的棕色液体。
	主要用途：
	用作柴油机的燃料等。

	闪点（℃）：
	45～55℃
	相对密度（水＝1）：
	0.87～0.9

	沸点（℃）：
	200～350℃
	爆炸上限％（V/V）：
	4.5

	自然点（℃）：
	257
	爆炸下限％（V/V）：
	1.5

	溶解性：
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

	第三部分   稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热

	禁配物：
	强氧化剂、卤素
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分   毒理学资料

	急性毒性：
	LD50       LC50 

	急性中毒：
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

	慢性中毒：
	柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

	刺激性：
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准


根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B判定，本项目主要危险物质为汽油、柴油，存在泄漏引发的火灾爆炸风险。

环境敏感目标调查

本项目可能受影响的环境因素为竹头下村等住宅等敏感目标，见表6.3-1。

环境风险潜势初判

环境风险潜势划分

环境风险潜势划分见下表。

表6.3-1  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


P的分级确定

危险物质数量与临界量比值（Q）计算：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式下计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…..+qn/Qn
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q值计算见下表。

表6.3-2  危险物质数量与临界量比值(Q)

	分类

物质名称
	类别
	临界量(T)
	现实储存量(T)
	q/Q
	Σq/Q

	柴油
	易燃液体
	5000
	34
	0.0068
	0.4568

	汽油
	易燃液体
	200
	90
	0.45
	


根据上表计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值(Q)为0.4568，即Q＜1，由此可判断本项目环境风险潜势为I。

评价等级、评价范围

（1）评价等级

对照HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中划分风险评价工作等级的判据，本项目环境风险潜势为I，评价工作等级定为简单分析，主要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
表6.4-1  环境风险评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、Ⅳ+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


（2）评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，不设评价范围。
风险事故类别与影响分析

事故分类分析

本项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

⑴火灾与爆炸

加油岛、油枪风险影响：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于机动车辆尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用油枪往塑料桶(瓶)加油，汽油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。

油罐及管道：油罐及管道在站内的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。

根据国内加油、加油站事故统计，各关键设施一旦发生蒸气云爆炸，储气、储油井危害最严重，其造成的死亡区半径≤15m、重伤区半径≤40m、轻伤区半径≤75m、建筑物破坏半径≤30m、财产损失半径≤45m。根据项目总平面布置，死亡区半径内主要是项目本身；轻、重伤区半径内涉及周围道路；因此，项目若发生蒸气云爆炸，对附近环境将造成一定的破坏。

⑵油罐溢出、泄漏

根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。由于柴油对人体也有一定的危害性，一旦出现大量油品泄漏，不但会引发火灾爆炸事故，也有可能发生急性中毒事故。
风险事故的环境影响分析

⑴对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。

⑵对地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。

本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。

⑶对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

风险防范措施

本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定；

④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；

⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防雷感应的联合接地装置；

⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；

⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；

⑧配备相应的消防水池及事故应急池。

安全防护与应急措施

安全防护措施

险情发生并确认后，加油站应急指挥启动应急预案，同时向相关部门和领导人汇报，根据事故实际情况和级别决定是否需要向地方相关职能部门发出救助请求。

站内出现爆炸、火灾或有人员伤亡时，救援指挥立即判断事故类型，进行风险识别，启动事故应急预案，向现场下达应急指令组织职工进行急救，迅速打电话报警，向公司主管，生产设备部，安监部汇报现场情况，同时向有关地方政府机构通报情况，请求救援；后勤保障组负责设置安全警戒线，配合地方政府部门实施警戒工作；并根据实际的风向等确定出安全的消防通道提供给抢险车辆使用；如果现场发生火灾抢修操作组人员使用现场移动式灭火器进行灭火；后勤保障组组织抢险物资的到位；若火情无法控制，抢修操作组组织现场人员撤离。

应急措施

a.灭火时宜用雾状水、泡沫、二氧化碳及干粉灭火剂扑救；

b.泄漏时人员迅速撤离到泄漏区上风侧，尽快切断泄漏源和火源，并通风，禁止泄漏气体进入受限制的空间；

c.应急处理人员佩戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

风险应急预案

项目应根据具体生产情况，制定《油品泄漏事故处理应急预案》、《爆炸事故处理应急预案》等，并在日后生产管理中贯彻实施。

应急预案内容应根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T169-2018）详细编制，经过修订完善后，由企业最高管理者批准发布实施。应急预案所要求的基本内容可参照表6.7-1中的相关内容。

表6.7-1   应急预案内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标(装置区、储罐区)，环境保护目标：道路

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


①抢险组：根据总指挥的命令和现场情况做好其它抢险工作。
②救护组：立即抢救伤员；将伤员抢至安全区域现场进行救护；及时联系附近医务人员和救护医院；护送转移伤员。

③警卫组：及时疏散现场和周围人员；划定警戒区域进行警戒；实行局部交通管制；看管好设备物资；保护好现场。

⑵发生跑冒漏油、气应急程序如下：

①当向贮存罐卸油（气）时发生跑、冒油（气），应及时关闭罐车卸油（气）阀门，切断电源，停止营业，并向站经理报告。

②站经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站外人员，推出站内车辆，准备消防器材。

③对现场已跑、冒的油品用棉纱、毛巾等进行必要的回收，禁止用铁、塑料等易产生静电火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留面，待充分吸收后将沙土清除干净。

④检查所有井口是否有残油，若是有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。

⑤计量确定跑、冒油损失，做好记录台帐。

⑥检查确定无其他危险隐患后方可继续营业。

风险评价小结

总体而言，本项目汽油及柴油等物质存在火灾、爆炸和泄漏的危险。但在严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）进行设计施工，并采取有效的防范措施和建立事故应急预案后，重大事故发生的概率可降至可接受范围内，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求。项目对周围环境的风险影响处于可接受的范围内，但运营单位仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。

污染防治措施

水污染防治措施

7.1.1地表水防治措施

根据对项目工艺流程分析可知，项目冲洗加油棚地面产生的场地清洗废水与初期雨水经隔油沉淀池处理后与经三级化粪池处理的生活污水一起排入服务区地埋式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级排放标准后排入汀江，项目需配套废水处理设施1.0m3的三级化粪池1个、3m3的隔油沉淀池1个；地埋式污水处理设施依托上杭庐丰畲乡服务区南区，处理规模约为40t/d，废水处理工艺流程如下：


[image: image9]
项目依托污水处理设施站，处理工艺流程简介：

①调节池：生活污水经三级化粪池预处理后、场地清洗废水及初期雨水经隔油沉淀池预处理后进入调节池匀质匀量。

②缺氧池：经匀质匀量后的水自流至缺氧池，溶解氧浓度一般为0.2～0.5mg/L。在缺氧池内进行反硝化脱氮反应。

③接触氧化池：经缺氧池脱氮后的水自流至接触氧化池进行生化处理，总停留时间为3.5～4hr，填料为新颖组合式填料，易结膜，不堵塞结球。接触氧化池气水比在12∶1左右。

④二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀池，上升流速为0.3--0.4mm/s，排泥采用气提至污泥池。

⑤污泥池：生物接触氧化法产生的剩余污泥很少，一般每年只需用吸粪车运出即可。

综上所述，地埋式生化污水处理设施除发电系统和配电装置置于地面以上，其它系统均可埋入地表以下，基本不占地表面积，运行噪声低，投资小，目前技术已相当成熟，经该法处理后水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，达标排放后对纳污水体影响很小，治理措施可行。

7.1.2地下水防治措施

本项目主要可能影响地下水的情况为站区油品泄漏、场地清洗废水渗入地表。建设方应对站区路面、污水处理收集设施采用混凝土防渗处理，严禁废水直接外排。

加油站采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。加油站建设污水处理设施时，在各个池底及池四周采取铺设10-15cm的水泥进行硬化，以避免项目废物收集处理过程中产生污染物下渗，不会对地下水产生不利影响。根据调查，项目附近无村庄地下水饮用水水源，因此，不存在影响地下水饮用水水源的问题。

地下水环境保护措施及防治对策：为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对站区地下水造成不利影响，环评要求企业储罐采用双层罐，本项目储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。项目采取以下防渗措施：

表7.1-1  拟建项目污染区划分及防渗等级一览表

	分区
	厂内分区
	防渗等级

	重点防渗区
	生活污水三级化粪池、隔油沉淀池区域、储罐区
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行

	一般防渗区
	站房地面、隔油沉淀池输油管线
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	站房
	一般地面硬化


①重点防治区防渗措施

污水处理设施区、储罐区采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。

②一般防治区防渗措施

站房防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。

为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

③简单防渗区防渗措施

除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。

地下水污染监测措施：为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该站区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。

管理措施:

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与站环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本站环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

技术措施:

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告站安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解各污水构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。

综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。

在严格落实以上防治措施的情况下，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响。

废气治理设施

（1）油品废气

本项目采用双层卧埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于一定厚度的覆土，周围有沙子和细土回填，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，项目采用自封式加油枪及密闭卸油方式，并配套建设汽油的油气二次回收装置，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。
加油站设油气二次回收系统，该系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统和在线监测系统组成。该系统的作用是将加油站在汽油、柴油的卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成油品。经油气二次回收系统处理后排放，油气二次回收系统回收效率可达95%以上。
本项目油气经上述油气二次回收系统回收后，场界外非甲烷总烃最大落地浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，废气治理措施可行。

（2）机动车辆尾气

加强进站机动车辆管理，尽量减少车辆在场站内频繁加速或减速次数，减少场内停车怠速运行时间。

噪声治理措施

项目主要噪声源为加油机、各类泵体等设备运行噪声。项目通过选用低噪声设备，对水泵等产噪设备安装减震垫片，再经建筑结构隔声和距离衰减后能确保场界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类、4类（东侧）标准。项目还应加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，避免对周围声环境产生影响。项目通过对进出车辆加强管理，限制使用高音喇叭的措施，加上距离衰减，项目噪声有效减小，对附近居民点影响不大，噪声处理措施可行。

固体废物治理措施

（1）生活垃圾：项目产生的生活垃圾分类存放，由环卫部门统一收集处理；

（2）危险固废：建设单位应落实处置单位（与有相关资质的单位完成签约），危险固废产生后应随清随运，避免今后因没有随清随运并落实处理单位而使固体废物长期堆放产生二次污染问题。对危险废物应从产生、收集、运输到处理的全过程进行管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对危险废物进行全过程管理，详细要求与措施如下：

A、危废随清随运的要求

本项目危废产生量较少，应在危废产生的同时及时清理，并联系有资质的危废处置单位采用危废专用车辆运走。

B、危险废物的安全运输措施

危险固废送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单等手续后方可运出厂区。执行危险废物运输必须采用专用车辆，执行危险废物运输任务的驾驶员必须具有危险物品的运输资质。在运输过程中严格按照《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2006）、《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）进行。

建设单位应规范化处理固体废物，进一步规范危险废物仓库建设（要求项目危废间四周应砌墙、装门、上锁，进行水泥硬化措施，要做防渗、防腐，并在四周做围堰）。装含油污泥、油渣等危险固废的容器需要贴危废标签；危险废物需委托有危废处置资质单位进行处理，并建设完整危废台账。

针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，本项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小，因此，固体废物的处理措施是可行的。

建设项目环保投资及环境影响经济损益分析

项目总投资430万元，其中环保投资37万元人民币，占总投资的8.6%，具体环保措施及投资见表8-1：

表8-1  建设项目环保投资

	序号
	项目
	主要措施
	投资（万元）

	施

工

期
	施工废水、生活污水
	设置隔油沉淀池、临时排水沟等
	5

	
	扬尘
	施工场区运输道路路面硬化、设置围栏、场地清扫、汽车轮胎清洗池、场地定期洒水等
	2

	
	施工噪声
	选用低噪声设备、设备减振、隔声、围墙隔声屏隔声
	2

	
	绿化
	绿化率达21%，植树种草
	9

	运营期
	加油机、储油罐、油罐车卸油等油气
	地理式储油罐，采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，设置油气二次回收系统
	6

	
	生活污水、初期雨水、场地清洗废水
	三级化粪池、三级隔油沉淀池、排水沟
	5

	
	含油污泥、废油、油渣等危险废物
	桶装密闭收集后交给有危废处置资质的单位处理，贮存场所防淋、防渗、防漏
	5

	
	工作人员含油废手套、

废抹布、生活垃圾
	垃圾桶集中收集，由环卫部门统一清运处理
	1

	
	运营期噪声
	选用低噪声设备
	2

	合计
	37


该项目投产后，从社会、经济和环境效益分析，不仅企业能获得良好的效益，给国家上缴税收，促进当地经济发展，同时也解决了部分剩余劳动力；通过工程分析和环境分析，该建设项目在运营过程中产生的有害物质很少，并且通过污染防治措施，可以保证其对于环境的可持续发展的妨碍程度在可以接受的范围内。

环境管理

环境管理措施

（1）建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作，加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

（2）环境管理人员

设立专门的环保机构，由站内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。建立健全环境管理制度，改善厂区环境。

污染物排放清单及管理要求

污染物排放清单一览表见表9.2-1。

表9.2-1  污染物排放清单一览表

	排污类型
	排放源
	环保措施
	污染物排放控制要求
	排放标准
	排污口信息
	总量指标

	
	
	环保措施

组成
	主要运行参数
	污染物

种类
	排放速率
	排放浓度
	排放量
	
	
	

	废水
	生活污水、初期雨水、场地清洗废水
	三级化粪池、隔油沉淀池。

依托服务区地埋式生化污水处理设施
	水量227.61t/a
	COD
	/
	100mg/L
	0.0228 
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准
	服务区污水排放口
	COD：0.0228 t/a； NH3-N：0.0034 t/a

	
	
	
	
	BOD5
	/
	20mg/L
	0.0046 
	
	
	

	
	
	
	
	SS
	/
	70mg/L
	0.0159 
	
	
	

	
	
	
	
	NH3-N
	/
	15mg/L
	0.0034 
	
	
	

	
	
	
	
	石油类
	/
	5mg/L
	0.0001 
	
	
	

	
	
	
	
	TP
	/
	0.5mg/L
	0.0001 
	
	
	

	废气
	非甲烷总烃
	油气二次回收系统
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.012t/a
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）4.3.4规定
	/
	0.012t/a

	噪声
	加油机、各类泵体等设备
	减振、降噪装置、建筑隔声等措施
	65-85dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类、4类标准
	/
	/

	固废
	危险固废
	危险废物临时贮存场所
	危险固废
	含油污泥委托有危废处置资质的单位定期清掏运走；油罐清洗产生的废油、油渣及时交由有危废处置资质的单位处理
	0
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关规定
	/
	/

	
	生活垃圾
	生活垃圾桶
	生活垃圾
	统一收集后交由环卫部门处置
	0
	/
	/
	/


排污口规范化

（1）项目废水排放口处应设置专项图标，执行《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995），见表9.3-1。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表9.3-1  各排污口（源）标志牌设置示意图

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功 能

	1
	[image: image10.png]i




	[image: image11.png]



	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: image12.png]



	[image: image13.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: image14.png]



	[image: image15.png]



	一般固体废物
	表示固体废物贮存、处置场

	
	
	[image: image16.png]



	危险废物
	


（2）建设单位应在各排污口处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理。

三同时制度及环保验收

（1）建设项目需要配套建设的废水、废气、噪声处理设施等，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）做好污水处理设施、噪声污染处理设施、废气治理设施和设备的维护保养工作，保证污染处理设施有较高的运转效率。

（3）建设单位应该根据《国务院关于修改（建设项目环境保护管理条例）的决定》相关要求，按照环保主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目“三同时”竣工环境保护验收清单见表12-1。

环境监测制度

根据项目环境保护管理规定和要求，项目应作环保设施竣工验收，重点对废水、废气、噪声、固体废物等进行验收；建设单位配套的污染防治设施，必须按规定程序自行组织验收，同时还应配合环保部门做好日常监测工作，建设单位应定期委托有检测资质的单位对项目的废水、废气、噪声进行监测。具体监测计划如下：

表9.5-1  常规监测计划内容一览表

	序号
	监测项目
	监测内容 
	监测频次
	监测点

	1
	废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	每年
	排污口（依托服务区处理设施由服务区进行）

	2
	废气
	非甲烷总烃
	每年
	厂界

	3
	噪声
	连续等效A声级
	每季度
	厂界


总量控制

根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）主要污染物排放总量控制方案，“十三五”规划主要控制污染物质指标为原有的CODCr、NH3-N、SO2、NOx及新增四项指标TN、TP、VOCs、烟粉尘，根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。

为加强和规范主要污染物总量减排核查工作，落实“十三五”的要求，确保完成“十三五”全国主要污染物总量减排目标。根据“十三五”总量控制规划，结合本项目所在区域实际情况，本项目需进行总量控制的有：CODCr、NH3-N、TN、TP和VOCs（非甲烷总烃）。

根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》、国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案及本项目的特征，本项目不属于总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业，结合本项目污染物排放情况，确定本项目污染物中总量控制见表10-1。

表10-1  总量控制一览表

	类别
	控制污染物
	控制要求
	控制排放量

	废水
	废水量
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准
	227.61t/a

	
	CODcr
	
	0.0228t/a

	
	NH3-N
	
	0.0034t/a

	废气
	VOCs
	《加油站大气污染物排放标准》（20952-2007）
	0.012t/a


本项目外排废水为生活污水，根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法》（闽环发[2014]）12号，项目生活污水无需实行排污权交易，符合总量控制要求。同时，根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，VOCs实行区域内排放等量或倍量削减替代，项目VOCs（非甲烷总烃）最终的总量控制指标以本报告表报批环保行政主管部门后核定的总量为准。

项目建设合法性分析

产业政策符合性

对照“国发【2013】21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（ 2013 年修正）”，本项目属于成品油零售行业，所售油品主要包括98#汽油、95#汽油、92#汽油和0#柴油，不属于该目录中限制或淘汰之列，项目的建设符合我国现行产业政策要求。根据上杭县发展和改革局备案表（见附件6），上杭县发展和改革局同意本项目备案。因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。

选址可行性分析

⑴选址合理性分析

项目选址于福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000，用地性质为国家高速公路划拨用地，项目用地不属于饮用水源保护区，亦不属于风景名胜区及自然保护区等。因此，项目用地选址符合上杭县建设规划的要求、符合当地土地利用规划及村镇规划要求。

⑵周边环境相容性分析

龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站项目选址于福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000，东侧为永杭高速公路、北侧上杭庐丰畲乡服务区南区，南侧为山坡地，周边最近敏感目标为东北侧下迳村，最近距离为275m。运行过程产生废水、废气及噪声经过处理达标后排放，生活垃圾收集集中由环卫部门清运处理，项目危废委托有资质的单位以随清随运的原则进行回收处理。污染物均可得到有效的防治，对周围环境影响很小。从环境保护的角度考虑，本项目与周边环境相容。

综上，项目选址是可行的。

结论和建议

项目概况

龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站项目选址于福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000，投资额约430万元，加油站新建，占地面积2777m²，建筑面积361m²，主要建设站房166m²，加油棚195m²；并新建3座加油岛、3台加油机、1个40m³柴油罐、3个40m³汽油罐，折算总容积140m³。设计年零售汽油1000吨、柴油500吨。
项目建设可行性分析结论

选址可行性分析结论

本项目选址位于福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000，项目总用地面积2777m2，用地属于高速公路用地，符合用地规划要求，项目用地不属于饮用水源保护区，亦不属于风景名胜区及自然保护区等。项目周围主要为道路、山坡地和民宅，站址地理位置优越，交通便捷，区内水、电等公用设施配套齐全，服务区内加油站与服务区内的各功能建筑距离均符合安全防火距离要求，不会对服务区内活动造成影响；油罐、加油机和通气管管口与周围环境敏感点的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）规定。

运行过程产生废水、废气及噪声经过处理达标后排放，生活垃圾收集集中由环卫部门清运处理，项目危废委托有资质的单位以随清随运的原则进行回收处理。污染物均可得到有效的防治，对周围环境影响很小。从环境保护的角度考虑，本项目与周边环境相容。

因此，项目加油站选址在环境保护上是合理的。

总平布置合理性分析结论

本项目根据汽车加油站的工艺流程，结合地形，按功能对加油站平面给予分区布置。该公司加油站由一座站房、一座加油棚及埋地油罐区组成，其中站房位于场地西北侧，加油棚位于厂区北侧靠服务区；埋地油罐布置在厂区东侧绿化带下，为地埋式。整个加油站平面布置紧凑，功能分区合理，管线短捷，布局简约明朗，总体设计、布置基本符合环保布置要求，平面布置合理可行。
产业政策符合性结论

对照“国发【2013】21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（ 2013 年修正）”，本项目属于成品油零售行业，所售油品主要包括95#汽油、92#汽油和0#柴油，不属于该目录中限制或淘汰之列，项目的建设符合我国现行产业政策要求。根据上杭县发展和改革局备案表（见附件6），上杭县发展和改革局同意本项目备案。因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。

环境质量现状分析结论

评价区域内大气环境质量符合《大气环境质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

汀江现状水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目所在区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准。

环境影响分析结论

⑴废水

①地表水

本项目运营期废水主要是员工和顾客的生活污水及加油站的场地清洗废水、初期雨水。项目场地清洗废水、初期雨水经隔油沉淀池处理后与经三级化粪池处理的生活污水排入服务区地埋式生化污水处理设施，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准后排入汀江。运营期项目废水经服务区污水处理设施处理达标后排入汀江，对纳污水体的影响较小。

②地下水

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制站区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
⑵废气

本项目汽油、柴油经油气二次回收系统回收，油气经过排气口排出，油气主要为非甲烷总烃，经回收后项目汽油、柴油产生的非甲烷总烃量为0.012t/a，排放速率为0.014kg/h，设计风量为100m3/h，排气口排放的非甲烷总烃浓度为0.014g/m3，排气口距地面高度6m。符合《加油站大气排放污染物标准》（GB20952-2007）4.3.4中对处理装置的油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度不低于4m的规定。

本项目汽油、柴油经油气二次回收系统回收后通过排气口排放，经自然扩散后，场界外非甲烷总烃最大落地浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。

⑶固废

本项目员工生活垃圾由环卫部门清运处置；隔油沉淀池产生的含油污泥属危险固废，按照随清随运的原则委托有危废处置资质的单位定期清掏运走；油罐清洗产生的废油、油渣及时交由有危废处置资质的单位处理。针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，本项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小。

⑷噪声

本项目噪声源为加油机、各类泵体等，各噪声设备采取有效的减振措施，再经建筑结构隔声和距离衰减后能确保场界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类和4类（东侧）标准。项目还应加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，避免对周围声环境产生影响。通过对产噪设备安装减振垫片，噪声通过建筑隔声、距离衰减后，声压值已经极小，对周围的声环境影响不大。

本项目废气、废水、固废、噪声经上述妥善处理后均能达标排放，对周围环境基本无影响。

总量控制结论

本项目需进行总量控制的有：CODCr、NH3-N、和VOCs（非甲烷总烃）。

根据环评要求和项目实际情况，建议污染物排放总量指标按达标排放量进行控制，即污水量227.61t/a；CODCr：0.0228t/a、NH3-N：0.0034t/a；VOCs（非甲烷总烃）：0.012t/a。

本项目外排废水为生活污水，根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法》（闽环发[2014]）12号，项目生活污水无需实行排污权交易，符合总量控制要求。同时，根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，VOCs实行区域内排放等量或倍量削减替代，项目VOCs（非甲烷总烃）最终的总量控制指标以本报告表报批环保行政主管部门后核定的总量为准。

环境风险分析结论

本项目汽油及柴油等物质存在火灾、爆炸和泄漏的危险。但在严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2002）进行设计施工，并采取有效的防范措施和建立事故应急预案后，重大事故发生的概率可降至可接受范围内，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求。项目对周围环境的风险影响处于可接受的范围内，但运营单位仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。

清洁生产分析结论

本项目从原料、设备、工艺及管理上均注重清洁生产，最大限度减少污染物排放；本项目只要做到以上要求后，项目的清洁生产水平将达到国内同行业的清洁生产水平，因此从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是可行的。

 “三同时”验收

建设项目需落实的环保工程措施及验收情况见12-1所示。

表12-1   环保工程措施及验收项目表

	污染物
	产生情况
	处理工艺和措施
	验收要求
	排放标准

	废水
	生活污水、初期雨水、场地清洗废水
	三级化粪池（1 m3）、隔油沉淀池（3 m3）；依托工程：地埋式生化污水处理设施（40t/d）
	PH:6~9，COD≤100mg/L，BOD5≤20mg/L，SS≤70mg/L，氨氮≤15mg/L，石油类≤5mg/L
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准

	废气
	挥发油气（非甲烷总烃）
	①采用埋地式油罐、油气回收系统。排气口高度为6m

②加强管理，提高职工操作水平，注意设备日常检修、维护
	非甲烷总烃无组织排放，周界外浓度最高点：4.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	油气处理装置油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）4.3.4规定

	
	卸油
	浸没式卸油方式
	卸油管出口距罐底高度≤200mm
	《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测治理规范》（HJ/T4312008）

	
	
	油气回收接口
	截留阀、密封式快速接头DN100
	

	
	
	地下油气管线
	管线坡度≥1%
	

	
	
	
	直径≥DN50
	

	
	加油
	油气回收管线
	管线坡度≥1%
	

	
	
	
	直径≥DN50
	

	
	
	油气处理装置
	排气筒高度≥4m
	

	噪声
	设备噪声、交通噪声
	隔声、减振等措施
	东侧厂界噪声：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）；其他侧厂界噪声：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）；
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，东侧厂界执行4类标准

	固废
	生活垃圾
	统一收集后交由环卫部门处置

	
	危险固废
	含油污泥随清随运，委托有危废处置资质的单位定期清掏运走；油罐清洗产生的废油、油渣及时交由有危废处置资质的单位处理

	风险
	消防措施
	推车式干粉灭火器2台、手提式干粉灭火器4支、灭火毯4块、砂池1口、铁铲2把、油气浓度警报器1台

	
	安全防护措施
	险情发生并确认后，加油站应急指挥启动应急预案，同时向相关部门和领导人汇报，根据事故实际情况和级别决定是否需要向地方相关职能部门发出救助请求

	
	应急措施
	a.灭火时宜用泡沫、二氧化碳及干粉灭火剂扑救；b.泄漏时人员迅速撤离到泄漏区上风侧，尽快切断泄漏源和火源，并通风，禁止泄漏气体进入受限制的空间；c.应急处理人员佩戴自给式呼吸器，穿化学防护服

	环境管理
	制定环境管理和环保设施运行制度；制定环境监测计划并落实


总结论

综上所述，通过对龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站项目的环境影响分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地的土地利用规划和环境功能区划；施工期和运营期采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，并能达到总量控制的要求，对周围环境的影响在可承受范围之内，建成后能维持当地环境质量现状，对周围环境的风险影响处于可接受的范围内。

因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度、认真落实本报告表提出的处理措施并加强管理的基础上，从环境保护的角度考虑项目建设和运营是可行的。

编制单位（盖章）：深圳华津时代源之圆环保科技有限公司
2020年6月
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附图2  项目周边环境示意图及敏感目标分布图
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附图3  项目总平布置图

附件1  委托书

环 评 委 托 书

深圳华津时代源之圆环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类名录》等有关规定。我单位龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站项目，需编制环境影响 报告表，现委托贵单位进行本项目环境影响评价工作。

特此委托！

        委托单位（盖章）：  

联 系 人：

                                  2020年6月15日

附件2  福建省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批等有关事项的通知
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附件3  海西高速公路网古武线永定至上杭段工程环评批复
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附件4  企业营业执照
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附件5  国土部关于海西高速公路网古武线永定至上杭段工程建设用地的批复
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附件6  发改备案表
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附表1  审批登记表：

	建设项目环评审批基础信息表

	填表单位（盖章）：龙岩永杭高速公路有限责任公司               填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	龙岩永杭高速公路有限责任公司上杭庐丰畲乡服务区南区加油站
	建设地点
	福建省龙岩市上杭县永杭高速公路K52+000

	
	项目代码1
	2020-350823-52-03-046787
	
	

	
	建设内容、规模
	加油站，总占地面积2777m2
	计划开工时间
	2020年7月

	
	项目建设周期
	5个月
	投产时间
	2020年11月

	
	环境影响评价行业类别
	“四十社会事业与服务业—124、加油、加气站”
	国民经济行业类型2
	F5265机动车燃油零售

	
	建设性质
	新建
	项目申请类别
	新报项目

	
	现有工程排污许可证编号（改、新建项目）
	
	
	

	
	规划环评开展情况
	
	规划环评文件名
	

	
	规划环评审查机关
	
	规划环评审查意见文号
	

	
	建设地点中心坐标3

（非线性工程）
	经度
	116.485489
	纬度
	24.962522
	环境影响评价文件类别
	环境影响评价报告表

	
	建设地点坐标

（线性工程）
	起点经度
	
	起点纬度
	
	终点经度
	
	终点纬度
	
	工程长度
	

	
	总投资（万元）
	430
	环保投资（万元）
	37
	所占比例（%）
	8.6

	建设单位
	单位名称
	龙岩永杭高速公路有限责任公司
	法人代表
	郭艳平
	评价单位
	单位名称
	 深圳华津时代源之圆环保科技有限公司
	证书编号
	

	
	通讯地址
	福建省龙岩市新罗区曹溪街道龙岩大道与金鸡路交叉口闽西交通综合大楼四楼
	技术负责人
	张侃
	
	环评文件项目负责人
	张晋
	联系电话
	0755-84502283

	
	统一社会信用代码
（组织机构代码）
	91350800MA34749J87
	联系电话
	0591-87557201
	
	通讯地址
	深圳市龙岗区龙岗街道南联碧新路2002号中肯大厦2楼207-F

	污染物排放量
	污染物
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）


	排放方式

	
	
	①实际排放量（吨/年）
	②许可排放量（吨/年）
	③预测排放量（吨/年）
	④“以新带老”削减量（吨/年）
	⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年）
	⑥预测排放总量（吨/年）
	⑦排放增减量（吨/年）
	

	
	废水
	废水量
	
	
	
	
	
	227.61
	
	□不排放
□间接排放：□市政管网
           □集中式工业污水处理厂
■直接排放：受纳水体 汀江 

	
	
	COD
	
	
	
	
	
	0.0228
	
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	0.0034
	
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	废气量万m3
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	0.012
	
	/

	项目涉及保护区与风景名胜区的情况
	影响及主要措施

生态保护目标
	名称
	级别
	主要保护对象（目标）
	工程影响情况
	是否占用
	占用面积

（hm2）
	生态防护措施

	
	自然保护区
	
	
	
	
	否
	
	*避让*减缓*补偿*重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地表）
	
	
	
	
	否
	
	*避让*减缓*补偿*重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地下）
	
	
	
	
	否
	
	*避让*减缓*补偿*重建（多选）

	
	风景名胜区
	
	
	
	
	否
	
	*避让*减缓*补偿*重建（多选）


注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码；2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)；3、对多点项目仅提供主体工程的中心座标；

4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③
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图7.1-1  项目废水处理工艺流程图
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依托工程：服务区一体化地埋式生化污水处理设施
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委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理
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