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关于中和渣压滤系统综合

利用项目环境影响报告表的批复

紫金矿业集团股份有限公司：

你公司报送的《中和渣压滤系统综合利用项目环境影响报告表》及申请审批的材料收悉。经我局项目审查审批领导小组集体研究，批复如下：

一、项目建设内容

中和渣压滤系统综合利用项目位于上杭县紫金山金铜矿铜矿湿法厂、原金矿二选厂，建设两套压滤系统，对矿区酸性废水中和处理产生的中和渣进行压滤处理，压滤脱水后的中和渣部分外运水泥厂综合利用，剩余部分进行干渣堆排，并进行植被恢复。铜矿湿法厂压滤系统建设内容为压滤车间、中和渣堆场、配电室及中和渣输送管道，原金矿二选厂压滤系统建设内容包括压滤车间、中和渣堆场、配电室及中和渣输送管道。设计处理能力为日处理中和渣15000m3。项目总投资4563.3万元，其中环保投资135万元，年工作330天，属于新建性质。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

项目建设及运行中应重点做好的工作

    （一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。
1.废气  定期安排洒水车洒水降尘；运输车辆装载不宜过满，装载的压滤渣高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄露，对不慎洒落地面的滤渣应及时清理。

2.废水  铜矿湿法厂压滤系统中和渣压滤后的滤液排入哑坑2#库，通过现有哑坑外排口外排或回用于铜浮选生产。原金矿二选厂压滤系统中和渣压液后的滤液排入三清亭末端库，通过三清亭外排口外排或者回用于铜浮选生产。干堆场雨季地表径流按设计要求，建设截排水沟，引流至三清亭库区沉淀达标外排或回用生产。干堆场依托利用金铜联合开发项目的堆渣场，按照金铜联合开发项目的要求，铺设防渗膜，堆场渗流进入下田寮反坝收集，通过下田寮环保处理系统处理后经三清亭库区沉淀达标外排或回用生产。外排废水应满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2标准。

3.固废  压滤后的压滤渣作为边坡绿化用土，作为缓凝剂外卖水泥厂及进行井下充填，剩下部分按环评要求的方式干堆于中和渣干堆库，该干堆库设计库容505万m3，按设计可满足3-5年堆存需求，后续紫金山金铜矿将根据中和渣市场运用前景，重新规划中和渣干堆库。生活垃圾委托当地环卫部门收集后统一处置。

4.声环境  应选用低噪声设备，定期对设备进行维护保养，噪声设备采取隔声、减振等措施，并进行绿化，确保厂界噪声达标排放。

5.风险防范  中和硫酸钙的运输管道采用无缝钢管；压滤系统建设在堆场上方，位于矿区防渗系统内；对水泵、阀门等定期检修维护，防止“跑、冒、滴、漏”。压滤系统若发生事故，需立即采取停泵、切换阀门等措施，将风险控制在系统内。针对堆场滑坡、泥石流等生产安全事故和重大险情制定应急预案，并定期进行预案演练。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。
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抄  送：县环境监察大队，存档。
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