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关于炭浸渣压滤系统

项目环境影响报告表的批复

紫金矿业集团股份有限公司：

你公司报送的《炭浸渣压滤系统项目环境影响报告表》及申请审批的材料收悉。经我局项目审查审批领导小组集体研究，批复如下：

一、项目概况
炭浸渣压滤系统项目位于上杭县紫金山金铜矿矿区。项目建设一套压滤系统，对金矿三选厂炭浸渣进行压滤处理，压滤脱水后的炭浸渣利用金矿三选厂堆渣场堆排，后期进行植被恢复。设计处理能力为日处理中和渣15000m3。主要建设内容有压滤车间、配电室及炭浸渣输送管道。项目总投资2844.4万元,其中环保投资137万元，属新建性质。
该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

三、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固废、噪声等对外界的影响。
1.废气  定期安排洒水车洒水降尘；运输车辆装载不宜过满，装载的压滤渣高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄露，对不慎洒落地面的滤渣应及时清理。

2.废水  压滤上清液回用于含金矿石的洗矿系统，不外排。生活污水经原有的生活废水处理设施处理后回用于生产或外排。堆场依托金铜联合开发项目的金矿三选厂堆渣场，该堆渣场已按开发项目的要求铺设防渗膜，堆渣场渗流地表径流及雨季淋溶水依托井子里渗水收集系统、防洪池环保处理系统处理后进入新屋下库区沉淀后达标外排或回用于生产。外排废水应满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2标准。

3.固废  炭浸尾浆压滤后的压滤渣干堆于金矿三选厂堆渣场，或对堆场边坡进行绿化。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

4.声环境  应选用低噪声设备，定期对设备进行维护保养，噪声设备采取隔声、减振等措施，并进行绿化，确保厂界噪声达标排放。

5.风险防范  炭浸渣运输管道采用无缝钢管；压滤系统建在堆场上方，位于金三厂防渗系统内；定期检修维护水泵、阀门等，防止“跑、冒、滴、漏”；压滤系统若发生事故，需立即采取停泵、切换阀门等措施，将风险控制在系统内。针对堆场滑坡、泥石流等生产安全事故和重大险情制定应急预案，并定期进行预案演练。
三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。
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抄送：县环境监察大队，存档。
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