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上杭县环境保护局关于

年产3800万块（折标砖）页岩

空心砖生产项目环境影响报告表的批复

上杭县富明机砖厂：

你厂报送的《年产3800万块（折标砖）页岩空心砖生产项目环境影响报告表》及申请审批的材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

上杭县富明机砖厂年产3800万块（折标砖）页岩空心砖生产项目位于上杭县蛟洋镇塘下村。年产600万块粘土机砖项目于1999年2月通过上杭县环保局审批。现淘汰落后生产工艺，扩大生产规模，将22门轮窑改扩建成36门轮窑，并进行升级改造，原有年产600万块机砖扩大至年产3800万块（折标砖）页岩空心砖。扩建后占地面积17850m2，生产利用已完成破碎的煤矸石及页岩，不进行破碎作业。建设内容为1座36门轮窑、机械制坯区、原料仓库、晒坯区、管理房、配套建设厂区道路等附属设施，公用工程，环保工程，设备购置及安装。项目总投资861.99万元，其中环保投资45万元。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

项目已建成多年，设备均已入驻。现重点做好运营期环保工作，运营期应采取有效措施严格控制废气、废水、固体废物和噪声等对外界的影响。

1．原料堆场添加彩条布遮盖，顶棚加遮盖，定期洒水降尘；运输车辆遮盖，并将厂区道路硬化及洒水喷淋，使厂界粉尘无组织排放浓度应达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的污染物排放浓度限值要求。窑炉废气通过钠钙双碱湿法（水幕）烟气脱硫装置处理后通过15m高的烟囱排放，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的污染物排放浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后排放。 

2．脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经隔油池和三级化粪池处理后定期清掏、堆肥，用于周边山坡地灌溉，不外排。

3.设备生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。收集的粉尘、脱硫塔的沉淀渣、破损砖块均作为制砖原料综合利用，不能利用部分运至垃圾填埋。

4.选用低噪声设备，定期对高噪声设备进行检修，加装减震垫，风机加装消声器；使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类标准。

5．重新生产前对轮窑排气管道及窑门进行检查，保证排气管道和窑门的气密性良好，同时制定相应规章制度，定期对排气管道及窑门进行气密性检修，对排气管道闸阀部分增加气密环。

6.制定相关环境管理制度，便于后期运营管理；每年委托一次有资质监测单位或当地监测站对脱硫塔废水、厂界无组织废气、噪声进行监测；脱硫塔排放口设置永久性排放口标志铭牌，同时预留采样口及在采样口的下方约1.5处建长2米、宽1.5米的采样平台。

7.严格落实污染物排放要求。项目污染物排放和环境质量执行“报告表”的标准要求，确保达标排放。项目扩建后污染物年排放量为二氧化硫11.27吨和氮氧化物20.9吨，项目扩建前年排放量为二氧化硫19.2吨和氮氧化物13.5吨，故该项目新增污染物年排放量为7.4吨氮氧化物。根据局务扩大会议决定，该项目只需购买重新环评后新增污染物排放量，相应排污权应按排污权交易管理规定和企业承诺，在项目投入生产前通过交易取得。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。
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抄送：县环境监察大队，存档。
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