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关于年产一千吨的机制炭

项目环境影响报告表的批复

上杭县马仁凹竹器厂：

你厂报送的《年产一千吨的机制炭项目环境影响报告表》及申请审批的材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

年产一千吨的机制炭项目位于上杭县古田镇苎园村老屋背路，生产规模为年产无烟机制炭1000吨。厂区占地1500m2,其中建筑面积3200m2，主要构筑物包括土窑房、生产车间、原料堆放库、成品堆放间以及办公生活用房等。项目总投资200万元，其中环保投资10万元。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你厂按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

项目已建成多年，设备均已入驻。现重点做好运营期环保工作，运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物等对外界的影响。

1.通过采取洒水、减少落差、原料堆棚紧邻生产车间，减少运输距离、建塔棚防护、建挡墙等措施，使无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中的无组织排放标准浓度限值要求。
2.粉碎粉尘、烘干制棒烟气和炭窑烟气通过管道进入湿式除尘器处理后由15米排气筒排放，SO2和NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准,烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准（GB904-78-1996）》表2中相关标准。

3.生活污水三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准（GB5084-92）》中旱作用水标准，用作周边林地浇灌，不外排。除尘废水经沉淀后循环使用不外排，冷却水全部蒸发损耗不外排。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。竹醋液、竹焦油采用专门容器收集后在炭化窑内燃烧处理，不外排。
4.选择低噪声设备，隔声、消声、减震等措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5.严格落实污染物排放要求。项目污染物排放和环境质量执行“报告表”的标准要求，确保达标排放。项目大气污染物排放总量根据“报告表”总量控制章节核算结果为SO2:0.204t/a，NOx:0.102t/a，相应排污权应按排污权交易管理规定和企业承诺，在项目投入生产前通过交易取得。

三、严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。
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