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关于年产5000吨水泥制品

建设项目环境影响报告表的批复

上杭县路鑫达水泥制品厂：

你厂报送的《上杭县路鑫达水泥制品厂年产5000吨水泥制品建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

上杭县路鑫达水泥制品厂年产5000吨水泥制品建设项目位于上杭县蛟洋镇丘坊村，租用原废弃制砖厂作为建设用地从事预制桥梁面板的生产和销售。项目占地面积2000m²，总建筑面积800m²，建设内容包括加工棚、生活办公厂房以及食堂和公厕等公建设施，配套配料机、门式吊车、混凝土搅拌机、钢筋切断机及环保设施等，总投资80万元，其中环保投资19万元,属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你厂按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。

1.施工场地应定期洒水，保持湿润；生活污水纳入地埋式二级生化处理后用于浇灌周过山林地或果林施肥。运输车辆不宜装载过满，需采取相应的遮盖、封闭措施，不甚洒落的沙土和建筑材料应及时清理。

2.建筑垃圾用于乡镇基础建设的垫料；生活垃圾收集交环卫部门处理。建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业。

3.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运；在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池；施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆；施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施严格控制废气、废水、固体废物和噪声等对外界的影响。

1．原料堆场建成围墙封闭型防渗形式，且进行雾化喷洒；控制汽车进场速度，进行路面清扫、洒水；输送、配料、搅拌等工序封闭处理；手动扎紧毡布袋放空口，使废气排放达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3规定的限值。筒仓呼吸孔自带布袋除尘装置排气口高度不小于15米，排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1规定的限值。

2．生活污水经二级生化处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作灌溉相关标准后用于周边山林地灌溉，不外排。生产废水采用四级沉淀池沉淀后回用于混凝土养护用水，不外排。

3．生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。金属边角料统一收集后外卖。除尘器灰尘全部回用于生产，残渣、不合格砂石用于乡镇基础建设的垫料。

4．安装减震底座，加强噪声设备的维护管理，确保设备处于良好的运转状态，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123458-2008）的2类标准限值，其中南侧临省道一侧执行4类标准限值。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新依法报批建设项目环评文件。
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抄送：县环境监察大队，存档。
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