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关于年产煤矸石烧结空心砖

3000万块项目环境影响报告表的批复

上杭县白砂岭背机砖厂：

你公司报送的《年产煤矸石烧结空心砖3000万块项目环境影响报告表》及申请审批的材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

上杭县白砂岭背机砖厂年产煤矸石烧结空心砖3000万块项目位于上杭县白砂镇岭背村石陂路25号,占地面积6143m2，建设规模为年产煤矸石烧结空心标砖3000万块，生产利用已完成破碎的煤矸石及页岩，不进行破碎作业，制坯工段每天作业8h，根据订单适时调整为每天10h，均在昼间作业。建设内容为1座26门轮窑、机械制坯区、原料仓库、晒坯区、管理房、配套建设厂区道路等附属设施，公用工程，环保工程，设备购置及安装。项目总投资300万元，其中环保投资22.5万元。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

项目已建成多年，设备已入驻。现重点做好运营期环保工作，运营期应采取有效措施严格控制废气、废水、固体废物和噪声等对外界的影响。

1．项目堆料场进行封闭、定期洒水降尘，装卸过程进行实时喷淋，运输车辆遮盖，并将厂区道路硬化及洒水喷淋，使厂界粉尘无组织排放浓度均应达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的污染物排放浓度限值要求。煅烧烟气经布袋除尘器+碱液脱硫塔净化后通过15m排气筒排放，达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2排放浓度限值。 

2．脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经三级化粪池处理后用于周边山坡地灌溉，不外排。

3.设备生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。布袋收集的粉尘、脱硫塔的沉淀渣均作为制砖原料综合利用，破损砖块用于铺路或者其他用途的综合利用，不能利用部分运至垃圾填埋。

4.选用低噪声设备，定期对高噪声设备进行检修，加装减震垫，风机加装消声器；使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准。

5．重新生产前对轮窑排气管道及窑门进行检查，保证排气管道和窑门的气密性良好，同时制定相应规章制度，定期对排气管道及窑门进行气密性检修，对排气管道闸阀部分增加气密环。

6.制定相关环境管理制度，便于后期运营管理；每年委托一次有资质监测单位或当地监测站对脱硫塔废水、厂界无组织废气、噪声进行监测；脱硫塔排放口设置永久性排放口标志铭牌，同时预留采样口及在采样口的下方约1.5处建长2米、宽1.5米的采样平台。

7.严格落实污染物排放要求。项目污染物排放和环境质量执行“报告表”的标准要求，确保达标排放。项目大气污染物排放总量根据“报告表”总量控制章节核算结果为SO2:8.9t/a，NOx:16.5t/a，相应排污权应按排污权交易管理规定和企业承诺，在项目投入生产前通过交易取得。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批环评文件。
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抄送：县环境监察大队，存档。
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