上杭县环境保护局
杭环评〔2018〕29号
上杭县环境保护局

关于上杭县汀江绿道工程

项目环境影响报告表的批复

上杭县城市建设发展有限公司：

你公司报送的《上杭县汀江绿道工程项目环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

上杭县汀江绿道工程项目位于上杭县汀江两岸。项目用地面积1145264m2，绿道全长约60公里，其中左岸：临城镇九洲村至庐丰乡摩陀寨风景区，长约32公里；右岸：临城镇玉女村玉女大桥至中都镇富光村，长约28公里。包括建设慢行系统（自行车道、步行道、综合慢行道，其中郊野型绿道新建步行道为1.2米，新建双向自行车道2.8米，新建综合慢行道4米；都市型绿道新建步行道为1.5米，新建双向自行车道3米，新建综合慢行道4.5米）、标识系统（引导标识、指示标识、命名标识、警示标识）、服务设施系统（驿站、停车场、自行车租赁点、管理中心、公厕等）及绿廊系统（绿化保护带、绿化隔离带）。项目总投资49800万元,其中环保投资1760万元，属新建项目。

该项目符合国家产业政策，符合上杭县土地规划和环境功能区划规划等相关规划要求。在加强环境管理，全面落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取围挡（不低于1.8m高）、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不甚洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。

2.建筑垃圾除用作填埋洼地外，多余的运往城建部门指定的地点堆放，不得随意丢弃；可回收的集中后出售给废品收购商；生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。施工废水集中收集后经隔油池沉淀池处理后用于洒水降尘或回用。

3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，严禁在昼间12：00-14：30、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报批，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运；在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池；施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆；施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。

1.生活污水经三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准后纳入市政污水管网。按时对公厕进行清洗，做好其周边环境的绿化。在醒目位置设置警示牌，使周边声环境敏感目标监测值达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。

2.及时收集并分类处理生活垃圾，回收其中有价值部分，对不能回收的由环卫部门采用全密闭式垃圾运输车至上杭县生活垃圾无害化处理场处理。
三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应依法重新报批工程的环评文件。
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抄送：县环境监察大队，存档。
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