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杭环评〔2018〕30号
上杭县环境保护局关于
中化（福建）石油销售有限公司上杭南阳
公路服务区加油站项目环境影响报告表的批复
中化（福建）石油销售有限公司上杭南阳服务区加油站：
你公司报送的《中化（福建）石油销售有限公司上杭南阳服务区加油站环境影响报告表》及申请资料收悉。经研究，现批复如下：
一、项目建设内容
中化（福建）石油销售有限公司上杭南阳服务区加油站位于上杭县南阳镇马洋洞村G205线K2421+000处。项目占地面积1800m2，建筑面积352.9 m2，主要经营汽油、柴油、润滑油，油罐区油罐为地埋式，设计储油能力为1个30m³92#汽油罐、1个30m³95#的汽油罐及1个50m³的柴油罐，设4个加油岛及4台加油机，柴油罐容积折半计入油罐总容积，油罐总容积85 m³，属三级加油站。项目总投资400万元，其中环保投资25万元，属新建性质。
该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你站按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。
项目建设及运行中应重点做好的工作
    （一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
施工期生活污水经三级化粪池处理后用于周边农田的灌溉，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作灌溉标准。施工废水经沉淀隔油处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。
施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取围挡、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不慎洒落的沙土和建筑材料应及时清理。
建筑垃圾尽量回收再利用，不可回收利用的除工程需要用于建设场地填埋外，其余运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场填埋。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
应合理布局施工现场，尽量选用低噪声设备，对强噪声机械设置封闭操作棚，以减少噪声扩散。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的相关规定。
（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。
1.油气污染问题应采用地埋式储油罐，自封式加油枪及密闭卸油等方式，并设置油气回收系统。使其满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织监控浓度限值要求和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相应限值。柴油发电机尾气通过设消烟器处理，处理完后通过设备房集中排烟通道引至建筑物顶楼屋顶排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值要求。
2.生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作灌溉标准后用于周边农田的浇灌。清洗含油废水经三级隔油沉淀池处理后排入市政雨水管网达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准。
3.隔油池产生的浮油、油泥，油罐年检时清出的罐底油泥、油水等危险废物，需分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）进行规范建设。含油废手套、含油废抹布等和生活垃圾一起由环卫部门统一清运处理。

4.应选用低噪声设备，并设置减震垫；同时应采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加气时熄火和平稳启动等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。
5.加强环境风险防范。项目应加强环境风险管理，落实各项风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，报环保主管部门备案。
    三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定的标准和程序自行实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批环评文件。
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抄送：上杭县环境监察大队，存档。
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