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关于永杭高速公路上杭城区南互通
接线工程项目环境影响报告表的批复

上杭县城市建设发展有限公司：

你公司报送的《永杭高速公路上杭城区南互通接线工程项目环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

永杭高速公路上杭城区南互通接线工程项目位于上杭县境内，起于永杭高速公路上杭城区南互通收费站（E116°26'42.45"，N25°00'22.74"），终于国道 G357（E116°27'9.18"，N25°1'2.42）。建设规模：全长1.42km，其中桥梁长440m,全线共有交叉节点4处（其中3处平面交叉，1处分离式立体交叉）。高速收费站至江南路段采用双向四车道，江南路至国道G357段采用双向六车道，全线设计车速为60km/h,全线采用沥青混凝土路面。主要建设内容为公路、桥涵及绿化等附属配套设施。项目占地面积为226345㎡,绿化面积9539㎡，总投资32870万元,其中环保投资130万元，属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取围挡、围护以减少扬尘扩散；应设置不小于2.5m的金属挡板；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不甚洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。

2. 生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。开挖土石方全部回填；桥墩围堰拆除废弃土石方经沉淀过滤，晒干后及时运走；剥离表土用于后期护坡和沿线绿化；生产废水集中收集后沉淀池处理后用于洒水降尘或回用，生活污水经三级化粪池处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表一中的旱作标准，用做农肥浇灌周边林地。
3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，严禁在昼间12：00-14：30、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报批，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运；在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池；施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆；施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。

1.道路两侧种植绿化带；往来道路的机动车保护良好车况。

2.应加强道路管理，确保道路畅通，定期洒水降尘。路面垃圾收集后由环卫部门处理。
3.设置绿化隔离带，加强交通管理、文明行车、加强车辆检查。道路边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4a类标准。
三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。
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