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关于上杭县水西渡片区污水

管网工程环境影响报告表的批复

上杭县城市建设发展有限公司：

你公司报送的《上杭县水西渡片区污水管网工程环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

上杭县水西渡片区污水管网工程位于上杭县水西渡片区，建设规模为铺设污水管网8102m，新建一体化污水中途提升泵站1座（0.35万m³/d）。项目总投资2544万元,属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取不低于1.5m高的围挡、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不甚洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。

2. 生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。施工中土方及时回填，余下的及时清运到指定地点进行填埋处理；现场搅拌砂浆时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。施工废水集中收集后经隔油和沉淀池处理后用于洒水降尘或回用。

3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，采用隔声、消声、减振等措施，使建筑施工期间噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报环保部门批准，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运、随压。在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池。施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆。施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。

1.提升泵站池体应密闭，上部设置可活动密闭盖板，泵站筒体加装风机集气和除臭装置，使外排臭气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

2.检查井污泥及泵站格栅残渣应及时采用密闭袋装收集，收集后及时由环卫部门统一清运处理。

3.一体化提升泵站噪声采用隔声、消声、减振等措施后，使泵站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.还应制定环境管理和环保设施运行制度。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。
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