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上杭县环境保护局关于
上杭宏齐置业有限公司宏盛园
建设项目环境影响报告表的批复

上杭宏齐置业有限公司：
你公司报送的《宏盛园建设项目环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 
一、项目建设内容
上杭宏齐置业有限公司宏盛园建设项目位于上杭县临城镇金山路与二环路交叉口西南侧。项目总用地面积57251m2，总建筑面积158453.12m2,绿地面积17175㎡，新建住宅小区共17栋，层数为1至26层。项目主要建设高低层住宅、养老服务用房、社区服务用房、商业区、物业用房、健身活动室、幼儿园等等，并设有机动车停车位1154个（其中地上停车位115个，地下停车位1039个），非机动车位1494个。项目总投资101000万元,其中环保投资665万元，属新建项目。
该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你单位按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。
二、项目建设及运行中应重点做好的工作
（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要设不低于2米高的围挡以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不甚洒落的沙土和建筑材料应及时清理。
2.建筑垃圾除用作填埋洼地外，多余的运往城建部门指定的地点堆放，不得随意丢弃；可回收的集中收集后出售给废品收购商；生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水降尘或回用。生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网。
3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的表1的标准限值，严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业。因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报批，并公告附近居民。
4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运；在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池；施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆；施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。
（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。
1.地下车库应设换气装置，应急柴油发电机燃油废气由设备房通风排气口排放，废气排放均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；幼儿园油烟废气经油烟净化设施处理后由排气筒引至楼顶排放；居民厨房油烟经油烟净化设施处理后由专用排烟管道引至楼顶排放，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的油烟最高允许排放标准。
2.厨房废水经隔油池处理后再与生活污水一起经三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准(其中氨氮标准限值满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准限值)后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。
3.生活垃圾、商铺垃圾等分类收集，能回收利用的集中收集外售，不能回收的交由环卫部门统一清运处理。
4.选用低噪声设备、合理布局、加强区内绿化、规范管理商业噪声等措施，项目西南侧执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，其他区域执行4类标准。
三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。
四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。
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2018年11月12日        
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