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上杭县环境保护局关于
龙岩市岩运石化有限公司上杭加油站

换罐改造工程项目环境影响报告表的批复
龙岩市岩运石化有限公司上杭加油站：
你公司报送的《龙岩市岩运石化有限公司上杭加油站换罐改造工程项目环境影响报告表》及申请资料收悉。经研究，现批复如下：
一、项目建设内容
龙岩市岩运石化有限公司上杭加油站换罐改造工程项目位于上杭县北环西路36号，占地面积418.5m2，建筑面积251.94 m2。原加油站配套有0#柴油30m³储油罐1个3，92#汽油20m³储油罐1个，95#的汽油20m³储油罐1个，加油站折合汽油储量55m³。现拟对加油站油罐区进行改造，将单层油罐更新成双层罐并对罐容进行扩建，扩建后0#柴油40m³储油罐1个3，92#汽油40m³储油罐1个，95#的汽油30m³储油罐1个，加油站折合汽油储量90m³，属三级加油站，站房和罩棚、加油机（2台，加油枪8把）利用旧有的。项目总投资180万元，其中环保投资5万元，改扩建后年销售汽油1300t、柴油450t。
该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你站按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。
项目建设及运行中应重点做好的工作
    （一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。
施工废水经防渗的隔油沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。
施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取围挡、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不慎洒落的沙土和建筑材料应及时清理。
建筑垃圾尽量回收再利用，不可回收利用的除工程需要用于建设场地填埋外，其余运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场填埋。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
合理安排施工时间，合理布局施工现场，尽量选用低噪声设备，对强噪声机械设置封闭操作棚，以减少噪声扩散。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，禁止夜间（22:00至次日6:00）和午间（12:00至14:30）施工，如因特殊情况确需在夜间及午间作业的，必须报经环保部门批准，并予以公告。
（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。
1.油气污染问题应采用地埋式储油罐，自封式加油枪及密闭卸油等方式，并设置两次油气回收装置，油气回收装置排气筒高度不低于4m。使其满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

2.含油废水经三级隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准后排入市政污水管网。
3.隔油池产生的浮油、油泥，油罐年检时清出的罐底油泥、油水等危险废物，需分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）进行规范建设。含油废手套、废抹布等和生活垃圾一起由环卫部门统一清运处理。

4.应选用低噪声设备，并设置减震垫；同时应采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加气时熄火和平稳启动等措施，确保厂界西侧、南侧噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准，其余两面厂界噪声值满足2类标准。
5.建立完善的环保管理制度，配备专门管理人员。加强环境风险防范，落实各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，报环保主管部门备案。
    三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定的标准和程序自行实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批环评文件。
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