杭环评〔2019〕3号

龙岩市上杭生态环境局

关于上杭县城区二环西路城市道路

工程（二期）建设项目环境影响报告表的批复

上杭县城市建设发展有限公司：

你公司报送的《上杭县城区二环西路城市道路工程（二期）J建设项目环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

上杭县城区二环西路城市道路工程（二期）项目位于上杭县临城镇西陂村，项目规划用地面积75055m2,二环西路二期工程起始于站前大道交叉口，桩号K0+600，终止于规划龙翔大道交叉口，桩号K1+370.66，全长约771m，沥青混凝土路面，路宽42米，设计车速50km/h，双向6车道。西陂西路起于二环西路，终于规划黄金路，桩号范围XK0+000-XK0+537.524,全长538m,沥青混凝土路面，道路宽度24米，双向4车道，设计车速30km/h。项目建设内容包括道路工程，缆线管廊工程，排水设施（含雨污水系统）、综合管线、公交停靠站、路灯、消防、无障碍设计、交通安全设施、交叉口等配套工程。项目总投资9390万元,其中环保投资480.41万元，属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。
二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。

1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取围挡、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不甚洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。

2.生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。建筑垃圾可利用的回收利用，不可利用的运自城建部门指定建筑垃圾填埋场填埋。施工废水集中收集后经隔油池沉淀池处理后用于洒水降尘或回用；生活污水经三级化粪池处理达标后用于周边林地浇灌或农田施肥。

3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报批，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运；在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池；施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆；施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。

1.设置完善的雨水排放系统，并定期清理。道路定期清扫，人行道两侧设垃圾桶，垃圾收集后由环卫部门处理。加强对装载易散物资车辆的管理。

2.相关部门严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，杜绝尾气超标车辆上路。应加强道路管理，确保道路畅通，定期洒水降尘。

3.设置绿化隔离带，加强车辆管理，在敏感路段对车辆采用禁鸣喇叭来减少噪声，在交叉口等敏感位置设置警示牌，使周边声环境敏感目标监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。
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抄送：上杭县环境监察大队，存档。
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