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龙岩市上杭生态环境局关于国道

G205上杭县陂下至东坑（才溪过境

线）公路工程环境影响评价报告表的批复

上杭县交通建设有限公司：

你公司报送的《国道G205上杭县陂下至东坑(才溪过境线)公路工程环境影响评价报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

国道G205上杭县陂下至东坑（才溪过境线）公路工程位于上杭县才溪镇，起于陂下，接既有国道G205线，路线起点桩号K0+000=G205桩号K2434+350，经大路背、邱坑、原坑、上坑、东坑，终点接上现状国道G205（东坑），终点桩号K4+000=G205桩号K2439+350，路线全长4.00公里。该项目征地面积主线为226.73亩，线路长度为4公里，其中设置一座溪东大桥，全长207米，全线共设置16道涵洞。全线路基及桥面宽度12米，双向二车道，设计车速为60km/h。项目总投资9066万元,其中环保投资126万元，属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。

1.施工路段应设置不小于2.5m金属挡板，同时应定期洒水，保持湿润。采用密闭车斗，若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆糟帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。不甚洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池。场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散。

2.生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。土石方部分回填，其余运往弃土场，严禁乱弃土。生活污水经三级化粪池处理后用做周边林地农肥，施工废水集中收集后经沉淀池处理后用于洒水降尘或回用。

3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报批，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运。在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池；施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆；施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。

1.路面垃圾收集后由环卫部门处理。路基两边设置截排水沟，完善雨水排放系统，并定期清理。道路两侧种植绿化带，往来道路的机动车保护良好车况。
2.在敏感路段设置减速、禁鸣等标志，在临路边上福村、石坪第一排居民喽安装隔声窗来减少噪声，使道路边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4a类标准。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。
                                龙岩市上杭生态环境局

 2019年8月14日

抄送：上杭县环境监察大队，存档。
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