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龙岩市上杭生态环境局关于

上杭县蛟洋工业区莲塘里地块排洪涵

洞工程建设项目环境影响报告表的批复

上杭县蛟洋工业区管理委员会：

你委员会报送的《上杭县蛟洋工业区莲塘里地块排洪涵洞工程建设项目环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

上杭县蛟洋工业区莲塘里地块排洪涵洞工程项目位于上杭县蛟洋工业区（蛟洋镇梅坝村），项目规划用地面积3388.5m2,建设排洪涵洞390米，配套建设进出口连接。城门洞型拱涵，涵洞宽3m,直墙高2m，拱圈净矢高1.5m，拱圈内半径1.5m，半圆心角900，底板厚0.6m,边墙厚0.6m,拱圈厚0.6m。项目总投资656万元,其中环保投资4万元，属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。
二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。

1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取围挡、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不甚洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。

2. 生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。建筑垃圾可利用的回收利用，不可利用的运自城建部门指定建筑垃圾填埋场填埋。施工废水集中收集后经隔油池沉淀池处理后用于洒水降尘或回用；生活污水依托蛟洋工业园区三级化粪池处理后排入园区污水管网。

3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报批，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运；在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池；施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆；施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。
（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。

 1.加强对排洪渠的管理，防止附近居民生活垃圾进入排洪渠，并定期对排洪渠进行清淤疏浚，以保持水渠畅通、水体清洁。

 2.沟渠维护过程中会产生渣土、泥沙等，清理产生的固体废物收集后交由当地环卫部门处置。
三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。
龙岩市上杭生态环境局

2019年8月14日

抄送：上杭县环境监察大队，存档。
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