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龙岩市上杭生态环境局
关于上杭县茶地乡茶顺加油
站项目环境影响报告表的批复

上杭县茶地乡茶顺加油站：
你公司报送的《上杭县茶地乡茶顺加油站项目环境影响报告表》及申请资料收悉。经研究，现批复如下：
一、项目建设内容
上杭县茶地乡茶顺加油站位于上杭县茶地乡茶地村613县道33公里+700米，占地面积280m2，建筑面积280m2。原项目有加汽油机（0#柴、92#汽油各1台），加油枪4把，一座20m3的0#柴油储油罐，1座20m3的92#汽油罐。现增加95#汽油加油机1台，1座卧式20m3的0#柴油罐和1座20m3的95#的汽油罐，扩建后油罐的总储存能力为80m3，折合总容积为60m3，属三级加油站。项目总投资50万元，其中环保投资7万元。属于未批先建扩建项目，上杭生态环境局于2019年9月4日对该项目做出行政处罚。
该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你站按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。
2、 项目建设及运行中应重点做好的工作
运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。
1.采用卧式埋地储油罐，采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，设置卸油和加油油气回收系统，储油区安装呼吸阀。厂界无组织排放的油气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
2.生活污水经三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中的旱作标准后用于周边林地灌溉。初期雨水、冲洗废水经隔油池沉淀净化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后，排入黄潭河-茶地溪支流。
3.隔油池产生的浮油、油泥，油罐年检时清出的罐底油泥、油水、废机油等属于危险废物，需分类储存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）进行规范建设。含油废手套、废抹布等和生活垃圾一起由环卫部门统一清运处理。
4.应选用低噪声设备，并设置减震垫；同时应采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加气时熄火和平稳启动等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类，项目南侧紧靠上杭县613县道公路达4类标准。
5.建立完善的环保管理制度，配备专门管理人员。加强环境风险防范，落实各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，报环保主管部门备案。
    三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定的标准和程序自行实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。
四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批环评文件。
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抄送：上杭县环境监察大队，存档。
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