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龙岩市上杭生态环境局关于上杭县城乡供水

一体化项目东北部供水片区一期工程

环境影响报告表的批复

福建省水务发展集团上杭水务有限公司：

你公司报送的《上杭县城乡供水一体化项目东北部供水片区

一期工程环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

上杭县城乡供水一体化项目东北部供水片区一期工程位于上杭县古田镇、蛟洋镇、步云乡，项目新建步云水厂1座，供水规模为1000t/d，新建输水管线4.5km，新建配水管网1.3km；新建分层取水口1座，古田镇新建输水管道15.4km，新建配水管网45.9km，新建泵站2座；蛟洋镇新建配水管网73.5km，新建加压泵站4座。项目总投资：18631.37万元，环保投资40万元，环保投资占比0.215%，属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取不低于1.5m高的围挡、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。

2.生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。施工过程产生的土石方及弃土弃渣做到回用回填；现场搅拌砂浆时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；散落的、凝固的砂浆，混凝土回收利用，对施工产生的建筑垃圾全部运往指定地点进行处理。施工废水集中收集后经隔油和沉淀池处理后用于洒水降尘或回用。

3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，采用隔声、消声、减振等措施，使建筑施工期间噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报环保部门批准，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运、随压。在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池。施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆。施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施，严格控制废水、噪声和固体废物等对外界的影响。

1.项目生产过程中回收水池产生的排泥水与絮凝沉淀池排泥水一并进入排泥池、污泥浓缩池、干化场处理，处理后的上清液排入上福溪，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级排放标准限值。

2.办公生活垃圾应集中收集交环卫部门处理，项目运营期间产生的污泥由有资质的单位定期外运处理。

3.对易产生噪声的机械设备，要做好隔音、减振等措施，确保项目运营期间的厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。
三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。

龙岩市上杭生态环境局

                              2021年6月18日
抄送：龙岩市上杭生态环境保护综合执法大队，存档。
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