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龙岩市上杭生态环境局

关于年产80万吨生物颗粒燃料生产项目（一期）环境影响报告表的批复

福建省文清生物颗粒有限公司：

你公司报送的《年产80万吨生物颗粒燃料生产项目（一期）环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

福建省文清生物颗粒有限公司年产80万吨生物颗粒燃料生产项目位于龙岩市上杭县古田镇新生村甲口路106号（原地名为新生村牛混湖），为分期建设项目，项目整体总投资为10870万元，租用现有空置厂房进行建设,共建设8条生物颗粒燃料生产线，设计总产能为年产80万吨生物颗粒燃料；本次项目仅进行一期内容建设，新增破碎机、粉碎机及烘干机等设备，建设内容为建设1条生物颗粒燃料生产线，一期总投资为500万元，环保投资20万元，环保投资占比4%，建成后可年产2万吨生物颗粒燃料,属新建项目。
该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
该项目租用现有厂房进行建设，施工期主要进行设备安装及场地清理。严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，对受施工噪声影响的敏感点，在靠近环境敏感点一侧应设置临时围栏、隔声栏板等，以减少施工噪声影响。因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报相关部门批准，并公告附近居民。
（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。
1.烘干废气经“旋风除尘+水膜除尘”处理后通过15m高排气筒达标排放，外排废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中排放浓度限值；粗破废气经“集气罩+布袋除尘”处理后通过15m高排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放浓度限值。未被收集的粗破废气、粉碎、冷却推料及造粒废气颗粒物进行无组织排放，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放浓度限值。
2. 厂区内排水采用雨污分流制，本项目废水主要为生活污水,不产生生产废水。员工生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。在雨季非灌溉期，应将处理完的生活污水暂存于储存池，等待雨季过后再用于吸纳地、林地灌溉。
3. 不合格品、除尘器收尘回用作为生产原料，禁止外排。一般工业固体废物贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，固废堆放场遵照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等国家固废贮存、堆放污染控制等有关标准。生活垃圾经垃圾桶收集后定期转运至垃圾回收站。
4.应选用低噪声设备，并设置减震垫；同时应采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加气时熄火和平稳启动等措施。其靠近县道的南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其它厂界噪声执行2类标准。
三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。

龙岩市上杭生态环境局
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抄送：龙岩市上杭生态环境保护综合执法大队、福建省文清生物颗粒有限公司、福建省中楠环保工程设计有限公司、存档。
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