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1、主要任务及技术路线

重点企业土壤环境自行监测工作程序如图所示（见下页）。
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2、监测点位布设方法

2.1土壤监测方案

1、监测因子

根据《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）和《场地环境调查技术导则》（HJ 25.2-2014）的相关规定，结合企业用地初步调查采样方案，本次自行监测土壤检测因子选取：铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值。
2、监测点位

根据布点技术规定关于筛选布点区域的基本原则，综合现场踏勘信息分析疑似污染区域的污染程度及污染物类型，筛选出4个疑似污染区域，每个区域选取2个点位，共设置8个土壤采样点（见表1）。
3、采样深度

土壤采样点以表层土壤（0-20cm）为重点采样层，开展采样工作。

采样频率

土壤监测频率：每年监测 1 次。
表1   土壤采样点位一览表

	采样

点位
	疑似污染区域
	监测因子

	1-1
	熔炼厂区域
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值

	1-2
	熔炼厂区域
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值

	2-1
	制酸厂区域
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值

	2-2
	制酸厂区域
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值

	3-1
	电解厂区域
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值

	3-2
	电解厂区域
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值

	4-1
	储罐区
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值

	4-2
	储罐区
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值


2.2地下水监测方案

1、地下水监测因子

结合企业用地初步调查采样方案，本次自行监测地下水检测因子因子为：铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值。
2、监测点位

根据布点技术规定每个疑似污染区域设置一个地下水点位，结合历史水文勘探资料和实际打井情况，只有制酸厂区域和电解厂区域存在地下水，因此最终确定2个地下水监测点（见表2）。

表2   地下水采样点位一览表
	采样

点位
	疑似污染区域
	监测因子

	1
	制酸厂区域
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值

	2
	电解厂区域
	铬（六价）、汞、砷、镉、铜、镍、铅、pH值


采样深度 

本次自行监测地下水监测层位为潜水，井深约8米。

4、监测频次

地下水监测频率：每年监测 2 次（丰水期、枯水期）。

3、监测评价执行标准

3.1土壤监测因子及标准限值

本次土壤监测因子执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地限值，详见表3。

表3  建设用地土壤污染风险筛选值摘录         （单位：mg/kg）
	类别
	污染物
	第二类用地

	
	
	筛选值
	管制值

	土壤
	铬（六价）
	5.7
	78

	
	汞
	38
	82

	
	砷
	60
	140

	
	镉
	65
	172

	
	铜
	18000
	36000

	
	镍
	900
	2000

	
	铅
	800
	2500

	
	pH
	/
	/


3.2地下水监测因子及标准限制

本次地下水监测因子执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）三类标准，详见表4。

表4 《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）标准值摘录 （单位：mg/L）
	序号
	指标
	Ⅲ类

	1
	PH
	6.5-8.5

	2
	铬（六价）
	≤0.05

	3
	汞
	≤0.001

	4
	砷
	≤0.01

	5
	镉
	≤0.005

	6
	铜
	≤1.0

	7
	镍
	≤0.02

	8
	铅
	≤0.01
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2、制定初步调查监测技术方案





3、采样与分析 


（1）现场采样；（2）实验室分析；（3）数据评估与分析





4、编制重点监管企业土壤环境监测报告
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