附件1
上杭县裸房专项整治技术指导要点

一、基本原则

以提升农村人居环境为目标，以建设安全、经济、实用和美观的村民住宅为导向，通过专项整治，有效消除裸房，打造地域特色乡村风貌，提升城乡建设品质。在具体施工过程中，应遵循以下原则：

1.各乡镇从实际情况出发，结合属地特色，提升整体风貌品质，外墙以灰、白为主色调，与周边建筑、村庄整体风貌相协调。

2.以户主或产权人为主体自行聘请工匠的，应选择具备相应施工资质证书或培训合格的农村工匠，并签订施工合同。

3.以村或镇为主体承包予施工企业的，应选择具备相应资质的建筑企业，并签订施工合同。

4.坚持安全第一、质量保证的原则进行施工，确保施工过程不出现安全生产事故，落实各方主体责任。

二、施工质量安全要求

1.主体建筑必须是安全合格，D级危旧房屋不得进行外墙装修。
2.在搭设外脚手架时，外脚手架的立杆、抛撑应设置在坚实稳固平整的地面上；外脚手架应按规范要求设置连墙件，连墙件应从脚手架第二步架开始设置，连墙件间距不大于二步三跨。建筑主体达到四层及以上的，按规范要求使用钢管脚手架。人员密集区及出入口等施工作业时，外脚手架应挂设安全网。

3.用电设备应有良好的接地保护；当施工现场停止作业时，应将总配电箱断电上锁；施工现场与外电架空路线应保持安全距离。

4.凡进入施工现场人员，必须正确佩戴安全帽。

5.凡在2米及以上高处作业人员，应系好安全带。
三、施工工艺流程及施工要点

结合农村建房实际，农村建房外墙多采用一般抹灰、涂料涂饰、饰面砖进行装修，本指导性意见仅针对农村外墙面抹灰、涂料涂饰、饰面砖粘贴等施工工艺流程及施工要点进行指导。
四、各方主体责任

1.户主或产权人应遵循规划，结合当地风貌，对工程质量安全负首要责任，不得随意压减质量安全措施要求，加强对工程建设全过程的质量安全管理。

2.施工方对工程质量安全负主要责任，按规范规程操作，确保安全施工，质量合格。

3.属地政府承担引导户主、风貌管控责任，督查检查安全质量，必要时可聘任工程技术，加强巡查管理。
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