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龙岩市上杭生态环境局

关于上杭县北大路（体育中心段）
道路建设工程项目环境影响报告表的批复

上杭县城市建设发展有限公司：

你公司报送的《上杭县北大路（体育中心段）道路建设工程项目环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 
一、项目建设内容

上杭县北大路（体育中心段）道路建设工程项目位于上杭县城北社区，项目起点与二环路相接，终点与三环路相接，为城市次干道，占地面积8590m2,全长349米，宽24米(3m人行道+1.5m树池+0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.5m缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+1.5m树池路+3m人行道=24m),双向四车道，设计车速40km/h，采用沥青路面，桩号：K0+000-K0+349，同步建设有给排水工程、电气工程、绿化工程及配套附属设施。项目总投资8200万元,其中环保投资31.5万元，属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。

1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取围挡、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不甚洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。

2. 生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。建筑垃圾可利用的回收利用，不可利用的运自城建部门指定建筑垃圾填埋场填埋。施工废水集中收集后经隔油池沉淀池处理后用于洒水降尘或回用；生活污水进入当地污水处理系统。
3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，建筑施工期间噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报批，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运；在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池；施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆；施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废物、噪声等对外界的影响。

1.加强公路排水设施的管理，完善路面径流排放的排水沟等防护措施。定期清扫道路，垃圾收集后由环卫部门处理。加强对装载易散物资车辆的管理。

2.相关部门严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，杜绝尾气超标车辆上路。应加强道路管理，确保道路畅通，定期洒水降尘。

3.设置绿化隔离带，加强车辆管理，在敏感路段对车辆采用禁鸣喇叭来减少噪声，在交叉口等敏感位置设置警示牌，使周边声环境敏感目标监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。
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抄送：环境监察大队，存档。
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