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龙岩市上杭生态环境局

关于上杭县城区丰山溪污水

提升工程环境影响报告表的批复

上杭县城市建设发展有限公司：

你公司报送的《上杭县城区丰山溪污水提升工程环境影响报告表》及申请审批的资料收悉。经研究，现批复如下： 

一、项目建设内容

上杭县城区丰山溪污水提升工程位于上杭县丰山溪二环路接口到北环路接口段，建设项目拟对丰山溪从二环路到北环路段流域污水进行提升改造，设计流域约300米，建设内容包括河道工程、截污工程、水生态修复工程以及河底清淤、疏浚、生态护岸、景观工程等。项目总投资1501万元,环保投资102.5万元，属新建项目。

该项目在落实环评报告表提出的各项环境保护措施和本批复提出的要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，因此，我局同意你公司按照报告表中所列的项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施开展项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。要合理安排工期，制定合理的施工方案，尽量减少对植被的破坏。要采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。
1.施工场地应定期洒水，保持湿润；作业场地要采取不低于1.5m高的围挡、围护以减少扬尘扩散；工地进出口处应设置清洗轮胎、车厢装置及废水沉淀池；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘扩散；运输车辆不宜装载过满，要采取相应的遮盖、封闭措施，不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。

2. 生活垃圾应集中收集交环卫部门处理。施工中土方清运到指定地点进行填埋处理；施工过程产生的建筑垃圾中，废弃钢筋、水泥包装袋等，可回收集中后出售给废品收购商，剩余不可回收使用的建筑垃圾运往指定地点进行处理。施工废水集中收集后经隔油和沉淀池处理后用于洒水降尘或回用。

3.使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，采用隔声、消声、减振等措施，使建筑施工期间噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。严禁在昼间12：00-14：00、夜间22：00-次日6：00进行噪声扰民的施工作业，因特殊生产工艺要求必须连续作业的应报环保部门批准，并公告附近居民。

4.做好水土保持工作，做到随挖、随填、随运、随压。在施工边界开挖截洪沟，排水出口处设沉砂池。施工扰动的地表应及时压实，若施工期间适逢下雨，则须用塑料布覆盖松软作业面及土堆。施工结束后，裸露地表及边坡应及时进行绿化或硬化。

（二）运营期应采取有效措施，严格控制废水、固体废物等对外界的影响。

1.定期检查清理排水系统，清理产生的固体废物收集后交由环卫部门进行处理。

三、严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时“制度。项目建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

四、项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环评文件。
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